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AFDELING A : MEERVOUDIGEKEUSE-VRAE

VRAAG 1

1.1 D  
1.2 C  
1.3 A  
1.4 C  
1.5 A  
1.6 D  
1.7 B  
1.8 C  
1.9 D  
1.10 A  
	
TOTAAL AFDELING A : 10



AFDELING B :  APPARATUUR EN PROGRAMMATUUR
VRAAG 2
2.1      2.1.1  2.4 GHz  	(1)
   2.1.2  ‘n Enkele skyfie met vier individuele verwerkers 	(1)
   2.1.3  Enige voorbeeld wat wys dat dit multiprosessering bevorder 	(1)
2.2     2.2.1  Die SVE skep sy eie ‘tikkies’ vir elke tikkie van die moederbord / stelselklok 	(1)
   2.2.2  Klokvermenigvuldiging 	(1)
2.3  	ENIGE TWEE  
· Kry drywers op die Internet
· Vra ‘n kundige om die kode vir ‘n drywer te skryf
· Kry ‘n drywerprogram vanaf die verskaffer / rekenaarwinkel
· Gebruik generiese drywerpgrogramme	(2)
2.4      2.4.1  Koelplaat : Reguleer die hitte weg van die verwerker 
Waaier : Blaas die warm lug uit die rekenaarkas 
As dit nie gebeur nie sal die SVE oorverhit 	(3)
    2.4.2  ENIGE EEN 
Waterverkoeling 
Gasverkoeling	(1)
2.5  2.5.1  ENIGE EEN : Microsoft Office / OpenOffice / Skype / Internet Explorer 
2.5.2  Windows 7 	(2)
2.6  Die basiese stel instruksies  wat die SVE herken en uitvoer 	(2)
2.7  	   ENIGE DRIE (Noem  en verduideliking )
· Verbeter stoorplek
Verhoog die aantal data wat op dieselfde spasie gestoor kan word

· Verbeter Geheue
Meer geheue laat meer data / instruksies toe om gelees te word op een slag

· Verbeter Busontwerp
Meer data kan teen ‘n vinniger spoed tussen die LSG en SVE oorgedra word


· Verbeter verkoeling
Hoe vinniger die SVE werk, hoe meer hitte word gegenereer.  Verkoeling is noodsaaklik om te voorkom dat die SVE oorverhit
Aanvaar enige ander gepaste antwoord	(6)
2.8      2.8.1  ‘n Stel drade wat gebruik word vir die oordra van data / instruksies  tussen twee komponente op die moederbord 	(2)
   2.8.2  Noord Brug 	(1)
   2.8.3  ENIGE TWEE  (Naam en beskrywing )
· Adresbus
Dra die adres van die data/instruksies oor vanaf die LSG na die SVE

· Beheerbus
Dra die beheersein (lees/skryf) oor na die geheue

· Databus	(4)
Dra die data in twee-rigting kommunikasie tussen die LSG en SVE
Aanvaar ook USB, PCI en PCI Express
2.9      2.9.1  Virtuele geheue is hardeskyfspasie wat deur die bedryfstelsel gereserveer is om gebruik te word as addisionele geheue 	(3)
   2.9.2  Thrashing is wanneer die rekenaar so baie tyd spandeer om inhoud te ruil tussen die LSG en die virtuele geheue dat daar baie min tyd is om ander werk te doen	(2)
   2.9.3  Voeg meer geheue ( RAM) by 	(1)
2.10      2.10.1  Om die hardeskyf in twee of meer logiese skywe , elk met sy eie laaisektor, te verdeel	(2)
   2.10.2  ENIGE TWEE  
· Laat die installering van twee verskillende bedryfstelsels toe op een hardeskyf
· Gebruiker kan die data- en bedryfstelselleêrs skei
· Maak rugsteun maklik
· Laat die gebruiker toe om twee verskillende leêrstelsels op te laai
· Verbeterde sekuriteit	(2)
2.11    2.11.1  RAID   / Redundant Array of Inexpensive/Independent Disks
            2.11.2  a) .RAID Vlak 5  
Data word opgebreek in blokke  en tussen die skywe verdeel tesame met pariteit.    OF Die RAID-beheerder genereer 'n pariteitsblok wat tussen die skywe verdeel word tesame met die data. 
Aanvaar vir 1 punt: Striping met pariteit   	(3)
b)  Ideaal vir groot lêer-bedieners soos databasis-bedieners en toepassingsbedieners 	(1)
2.12  a)  Multitaakverwerking :  Die bedrysftelsel ruil blitsvinnig die SVE se werking tussen programme  en laat dit  voorkom asof verskeie programme gelyktydig uitgevoer word	(2)
b)  Multithreading:	Program verdeel homself in verskillende onafhanklike dele (threads) Die BS voer die dele (threads) gelyktydig uit 	(2)
 c)  Multiprosessering : Wanneer die rekenaar meer as een fisiese verwerker (SVE) het 	(2)
2.13      2.13.1  Spoed   
                           Die spoed van dataoordrag tussen die SVE en LSG 	(2)
   2.13.2  Wanneer die volt styg (wanneer die tikkie begin) en wanneer die volt daal (wanneer die tikkie stop) 
	DDR laat toe dat toegang tot data twee keer tydens ‘n tik van ‘n klok kan plaasvind 
Aanvaar ook indien die leerder Quad Pumping beskryf	(2)
2.14. 2.14.1  Universal Serial Bus 	(1)
   2.14.2  ENIGE DRIE  
· Vinnige tempo van data-oordrag 
· Gerieflik – klein USB toestelle benodig nie eksterne kragtoevoer nie
· Meeste USB toestelle is Warmruilbaar (Hot swoppable)
· Maklike uitbreiding – toestelle kan in ‘n “daisy-chain” manier gekoppel word 
· Veelsydig – meeste toestelle het ‘n USB koppelvlak	(3)
   2.14.3  Firewire 	(1)

TOTAAL AFDELING B : 58




AFDELING C : TOEPASSINGS EN IMPLIKASIES

VRAAG 3 : e-KOMMUNIKASIE
3.1  Elektroniese gemorspos  	(1)
3.2      ENIGE TWEE by elkeen 
	E-pos
	IM

	Onmiddelik / Lewendig /Asinchronies
	Onmiddellik / Lewendig / Sinchronies

	Aanhegsels toegelaat
	Aanhegsels word nie toegelaat nie

	Nie noodwendig geinisieer deur beide partye nie
	Word geïnisieer deur beide partye wat instem 

	Gebruikers hoef nie dieselfde diens te he nie 
	Gebruikers moet dieselfde IM diens hê 

	Die grootte van boodskappe is nie beperk nie
	Grootte van die boodskap is beperk


		(4)
3.3      3.3.1  ENIGE TWEE   
· Bron van inligting vir kliënte
· Die besigheid kan wyd geadverteer word
· Produkte kan aanlyn verkoop word
Enige ander aanvaarbare voordele	(2)
   3.3.2  Twee feite   
· RSS is 'n groep formate waarmee inligting oor die web gevoer word wat dikwels opgedateer word via Internet– soos bloginskrywings, nuusflitse, klank en video – in 'n gestandaardiseerde formaat. 
· Gebruikers kan op 'n RSS-feed registreer om sodoende opgedateerde inligting te ontvang oor 'n spesifieke onderwerp. 
· 'n RSS aggregator word gebruik om te kontroleer op watter "feeds" 'n gebruiker ingeskryf is en die inhoud dan outomaties na die gebruiker aflaai sonder dat hy hoef aan te log.  	(2)

3.4  ‘n Databasis met ‘n massiewe indeks van inhoud van Internet webblaaie	(1)
	[10]



VRAAG 4 : SOSIALE EN ETIESE KWESSIES
4.1  Phishing is wanneer ‘n persoon geflous  word d.m.v.  e-pos om persoonlike inligting uit te        gee 	(2)
4.2  
· Geel slotteken in die ‘system tray’ area 
· URL begin met https:// in plaas van die gewone http :// 	(2)

4.3      4.3.1  ENIGE TWEE  
· Sig kan geaffekteer word – wasige, branderige oë
· Computer related repetitive strain injury (RSI)
· Karpale tonnel-sindroom
· Rugprobleme	(2)
    4.3.2  Die manier waarop spesifieke rekenaarhardeware ontwerp  is om veilige en gemaklike gebruik vir die menslike liggaam te verseker 	(2)
4.4  Daar word gebruik gemaak van publieke sleutels vir enkripsie  ,  en private sleutels vir dekripsie   
	[10]
TOTAAL AFDELING C : 20



AFDELING D :  PROGRAMMERING EN PROGRAMMATUURONTWIKKELING
VRAAG 5 : ALGORITMES EN BEPLANNING
5.1    5.1.1  ‘n Databasis is ‘n versameling van verwante tabelle , wat op so ‘n manier georganiseer is dat die data maklik bekom, gemanipuleer en bestuur kan word	(2)
  5.1.2  KliënteID :                   Text[10] 
                     Naam :                         Text[20]
                     Adres :                         Text[20]
                     TelefoonNo :              Text[10]
                     E-pos :                         Text[20]
            GeboorteDatum :      Date 	(2)
  5.1.3  a)  KliënteID 	(1)
             b)  Om ‘n rekord in die databasis op ‘n unieke wyse te identifiseer  OF . Geen duplikaatinskrywings word toegelaat in die veld nie	(2)
5.2     
· Maak ‘n drukstuk van die data wat ingelees is en vra ‘n persoon om die data op die drukstuk na te gaan voordat dit permanent gestoor word 
· Die program moet die data wat ingelees is op die skerm vertoon en die gebruiker toelaat om die data weer te kontroleer voordat die data permanent gestoor word	(2)
5.3  ENIGE DRIE  
· Verminder oortollige data
· Bevorder data-integriteit
· Deel van data met beheerde toegang
· Makliker data-sekuritiet
Enige ander aanvaarbare voordele	(3)
5.4  ENIGE DRIE  
· Verhoog die akkuraatheid van data
· Elimineer data-oortolligheid
· Verminder data- anomaliteite 
· Vergemaklik instandhouding
· Vinnige en akkurate navrae	(3)
5.5      5.5.1  Structured Query Language 	(1)

   5.5.2  SELECT Naam, TelefoonNo  FROM tblKliente                                                                 WHERE Month (Geboortedatum)  = 9	(5)
5.6.      5.6.1  Object Oriented Programming 	(1)
    5.6.2  a)  Skep/Instansieer die objek.  Stel die objek op volgens die inligting wat ontvang is 	(2)
               b)  i)  Default konstruktor  
                    ii)  Konstruktor met parameters  	(2)
   5.6.3  a)  Enige EEN van die haal-metodes (‘get’-metodes) 	(1)
   b)  setBedragBetaalbaar ()	(1)
    5.6.4  Om kode te verskaf wat die waardes van die objek se eienskappe beskryf, gebruik vir vertoon / afvoerdoeleindes  
                OF Kombineer velde om een string te vorm	(2)
    5.6.5  ‘n Private metode kan slegs gebruik word in die klas/eenheid waarin dit verklaar is terwyl  ‘n openbare metode in enige ander klasse/eenhede gebruik kan word 	(2)
5.7      5.7.1  ENIGE TWEE  
· Makliker om klein gedeeltes te lees en verstaan
· Makliker om foute in kleiner gedeeltes op te spoor en reg te maak
· Kan ‘n module oor en oor laat uitvoer sonder om kode weer oor te tik
· Meer as een programmeerder kan aan ‘n program werk 	(2)
   5.7.2  ENIGE TWEE  
· Gebruik ‘n leesbare struktuur – inkeping, leë lyne
· Gebruik beskrywende veranderlike name
· Kommentaar
· Gebruik lokale veranderlikes
· Beperk onnodige herhaling deur van lusstrukture gebruik te maak	(2)






5.8  Sien die konsep na.  Leerders kan pseudokode of enige ander natuurlik taal gebruik
Trek 2 punte af indien programmeringstaal gebruik is
1. Kry wagwoord en gebruikersnaam 

2. Kontroleer die lengte 

3. Inisialiseer Boolse vlag 

4. Kontroleer of ‘n nommer deel is van die wagwoord 
    Lus 
    Kontroleer individuele karakters 
    Verander vlag 

5. Kontroleer die gebruikersnaam 

6. Vertoon boodskap 

1 punt vir die logiese vloei van die algoritme 
	(12)
TOTAAL AFDELING D : 48




AFDELING E : GEÏNTEGREERDE SCENARIO
VRAAG 6

6.1      [image: ][image: ]    6.1.1        Sterdiagram  	   Ringdiagram 
	- Rekenaar/ Switch in die middel		- Rekenaars aan mekaar verbind
	- Alle ander rekenaars is direk aan die	     sonder ‘n switch in die middel
                   rekenaar/switch in die middel verbind	(4)
   6.1.2  Stertopologie 	(1)
   6.1.3  Switch 	(1)
6.2  ENIGE TWEE  
· Deel van apparatuur
· Deel van programmatuur
· Sentralisasie van data
· Deel van data
· Gevorderde kommunikasie	(2)
6.3      6.3.1  ENIGE TWEE 
· Veselopties, UTP, STP Koaksiaal	(2)
6.3.2  ENIGE TWEE 
· Radiogolwe – WiFi, WiMax, Kabelloos, Satelliet, Mikrogolf, Bluetooth
· Lig – Infra-rooi	(2)
   6.3.3  UTP – goedkoop en betroubaar, vinnige data oordrag , maklik om te installeer	(3)

   6.3.4  Die botsing word opgespoor.  Beide rekenaars  hou op stuur  vir ‘n ewekansige periode  en dan word die boodskap weer gestuur 	(4)
6.4      6.4.1  Internet Diensverskaffer 	(1)
   6.4.2  Konneksie aan die Internet 	(1)
   6.4.3  ENIGE DRIE  
· Maandelikse koste
· Genoegsame bandwydte
· Beheer die IDV spam en virusse? 
· Verskeie metodes vir konneksie
· Aantal data wat afgelaai kan word	(3)
6.5      6.5.1  ENIGE DRIE  
· ‘n Roeteerder word gebruik om LANs en WANs aan mekaar te koppel
· Koppel baie rekenaars of ander roeteerders aan mekaar
· Laat baie rekenaars toe om ‘n enkele hoë-spoed Internetkonneksie te deel
· Kies die vinnigste, mees effektiewe roete om verkeer van data op ‘n netwerk te verminder
· Verseker veilige oordra van data
· Baie roeteerders het ‘n ingeboude netskans (firewall)	(3)
   6.5.2  Nee.  Rekenaars moet ook teen ander bedreigings op die Internet beskerm  wees 	(2)
   6.5.3  ‘n Firewall keer dat ongemagtigde programme sonder toestemming toegang kry tot jou rekenaar via die Internet en keer dat rekenaars op die netwerk waarvan jou rekenaar deel is, toegang kry tot jou rekenaar 	(2)
6.6      6.6.1  ENIGE TWEE : Mikrofoon,  Webkamera, Luidsprekers 	(2)  
   6.6.2  Kan gratis van die Internet afgelaai word 	(1)
   6.6.3  ENIGE TWEE  
· Goedkoop internasionale oproepe
· Gratis dienste van Skype tot Skype
· Real-time samewerking
· Altyd beskikbaar	(2)
   6.6.4  VoIP 	(1)



6.7     6.7.1  Dit is soos ‘n aanlyndagboek,  waar jy jou aktiwiteite en belangstellings met ander kan deel en mense kan ontmoet en sodat ander met jou kan kommunikeer.  Word gebruik om kontak te  hou met jou vriende en nuwe mense te ontmoet	(2)

6.7.2 Identiteitsdiefstal is wanneer iemand genoeg inligting steel/versamel om homself suksesvol voor te doen as ‘n ander person.

ENIGE voorbeeld wat aandui dat mense inligting steel met die doel om te maak asof hulle iemand anders is in ‘n offisiële hoedanigheid.  
Voorbeeld : 
Uitneem van ‘n lening in jou naam met inligting wat op Facebook verkry is 		(3)
6.8  	ENIGE TWEE 
· Skenk aan skole
· Gebruik ou parte om ander rekenaars te herstel
· Herwin
· Stal dit uit in ‘n vertoonkas in die winkel	(2)

TOTAAL AFDELING E : 44

GROOTTOTAAL : 180
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