Inligtingstegnologie Gr.12

Vraestel 1: Prakties
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PUNTE:  120





EKSAMINATOR:  A. Buitendag*
TYD:  3 ure
Hierdie  vraestel bestaan uit 16 bladsye.
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In die gegewe voorbeeld is die Relatiewe bandhoogte 40% van die
bandwydte = 66mm
Die wielvellinggrootteis 14 duim.




ALGEMENE INSTRUKSIES EN INLIGTING

1. 
Hierdie is ‘n drie-uur vraestel. 

2. 
Beantwoord al die vrae.

3. 
Jy word voorsien van die data in leêrgidse vir elk van die toepassings wat jy moet ontwikkel. 
4. 
As ‘n disket of CD met die leêrs aan jou voorsien word, skryf jou naam op asb.

5. 
Stoor jou werk met gereelde intervalle as ‘n teenvoeter teen kragonderbrekings.

6. 
Stoor AL jou werk in die leêrgidse (Herbenoem die PupilDisk) met die vraagnommer en jou voorletters en van as die naam van die leêrgids, bv.Vraag2_JSmith.

7. 
Tik jou naam en van as kommentaar bo-aan elke program.

8. 
Lees AL die vrae versigtig deur. Doen net wat gevra word.

9. 
Aan die einde van die eksamensessie moet jy die disket of CD met AL jou werk inhandig.  As jul van ‘n netwerk gebruik maak, maak seker dat AL jou werk op die netwerk gestoor is soos deur die toesighouer/onderwyser verduidelik. Maak seker dat AL die leêrs gelees kan word.

10. 
Jy mag die HELP funksies van die betrokke program gebruik. Jy mag egter van geen ander hulpmiddels gebruik maak nie.

11. 
Maak drukstukke van AL jou programkode. Maak seker dat jou naam en van in die eerste reël as kommentaar verskyn. Rangskik die baldsye in die korrekte volgorde vanaf  Vraag 1 tot 3. Kram die drukstukke vas in die regte volgorde.

12. 
Alle drukwerk moet voltooi wees binne een uur na afhandeling van die eksamen.

ALGEMENE WENKE

1. 
Spandeer ongeveer 45 minute aan Vraag 1, 1(een) uur aan Vraag 2 en 1 uur, 15 minute aan Vraag 3. 

2. 
Wanneer jy die vraag oor SQL beantwoord, doen eers die gedeeltes waarmee jy vertroud is. As daar ‘n gedeelte van die SQL-stelling is wat jy nie kan doen nie, los dit eers uit en kom later terug hiernatoe. Bv. As die navraag die rekords van ‘n sekere ouderdom en status as afvoer moet gee en jy weet nie hoe om die ouderdom te doen nie, doen dan eerder net die gedeelte oor die status-kriteria en sorg dat dit die regte afvoer gee. 

3.
In Vraag 2 word baie van die kode gegee. Gebruik hierdie gegewe kode sover as moontlik. 

VRAAG 1: 

DELPHI PROGRAMMERING EN DATABASIS & SQL & TEKSLÊERS

[[48]]
Scenario:


Tshepo QuickFix-Tlhabane, (Doen besigheid as TTT Tyres/Bande) lewer ‘n diens aan groot vragmotor-maatskappye, deur hul vloot vragmotors se bande te inspekteer en instand te hou.
Die databasis Tires_DB.mdb bevat data oor verkillende tipes bande, hul vervaardigers, en ook inligting oor die vloot vragmotors wat TTT Bande in stand hou.

Die databsis lyk soos volg:
Die Databasis Tires_DB bestaan uit drie tabelle:

· “Truck”-tabel wat data bevat oor die vragmotors van die verskillende maatskappye.
· “TruckTyreDetails”-tabel bevat data oor die veskillende vragmotors en die bande op elke vragmotor. Sommige vragmotors het tot 10 bande.
· “TruckStockDetails”-tabel  bevat data oor die verskillende tipes bande, handelsname van bande en sekere unieke eienskappe van elke tipe band.
Uittreksels van elke tabel word hieronder gegee en ook die rekorduitleg van elke tabel:
Truck Tabel
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Rekorduitleg van “Truck”-tabel
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TruckTyreDetails Tabel
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Rekorduitleg van “TruckTyreDetails”-tabel
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Die REGNo-veld is die vreemde sleutel wat verwys na ‘n spesifieke vragmotor in die “Truck”-tabel. 
Beide die NO en die REGNo-velde is die Primêre Sleutelvelde(Primary key) van die tabel.
Die volgende beskrywings van velde is belangrik om die vraag beter te verstaan:

· RecPressure (‘n Reële waarde wat die aanbevole banddruk van die band aandui).
· ActPressure (‘n Reële waarde wat die werklike banddruk van die band soos gemeet tydens die inspeksie, aandui).
Die bandposisie( tyreposition) verwys na die posisie van die band op die vragmotor bv. 1 – 6 (‘n vragmotor wat 6 wiele het, sal 6 bande hêwat genommer word van 1 tot 6)

TyreStockDetails Tabel
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Rekorduitleg van “TyreStockDetails”-tabel
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Sommige van die belangrike veldbeskrwings vir hierdie tabel:
· SizeCode:  hierdie veld is ‘n veld van tipe teks wat ‘n stringwaarde bevat met drie verskillende waardes. ‘n Voorbeeld van so ‘n kode is: 165/40R14

· Die deursnee van die band word gegee in duime. 
· Die TW-veld dui die Loopvlaksluitasie(TreadWear)-waarde aan. (Hierdie veld is van tipe teks) . ‘n

 
TW waarde van 100 dui aan dat die band behoort te hou vir 10000 tot 20000 kilometers 


TW waarde van 200 dui aan dat die band behoort te hou vir 20000 tot 30000 kilometers


TW waarde van 400 dui aan dat die band behoort te hou vir 40000 tot 50000 kilometers


ens. 
· Die gewig van die band word gegee in ponde. 

Die “TyreStockDetails”-tabel het geen verwantskap met enige van die ander twee tabelle nie.
Neem kennis:
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Die verwantskap tussen die verskillende tabelle is soos volg:
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Jy word ook voorsien van ‘n onvoltooide Delphi program met ‘n unit genaamd Question1TripleTTyresU en ‘n projek genaamd Question1SQLP in die subgids genaamd D7Q1. 
Maak die onvoltooide program oop.

Die volgende vorm behoort te vertoon:

[image: image10.png]



Doen die volgende:

Die program moet in staat wees om met die databasis genaamd TyresDB.mdb te koppel.

Wanneer jy VRAAG 1.1 doen en vind dat die konneksie nie werk nie, volg die volgende stappe om ‘n konneksie met die databasis te bewerkstellig:
.
· Klik op die ADOQuery-komponent genaamd qryADO.

· Klik op die Ellips-knoppie (drie kolletjies) regs van die ConnectionString-eienskap (property) in die Object Inspector.

· Klik op die Build-knoppie (button) wat jou na die Data Link Properties-dialooghokkie neem.

· Kies Microsoft Jet 4.0 OLE DB Provider en klik op Next.

· Die eerste opsie op die Connection-blad laat jou toe om deur die lêergidse te soek en die Tire_DB.mdb lêer te vind.

· Verwyder die gebruikernaam Admin.

· Klik op die Test Connection-knoppie.

· Klik OK in elk van die dialooghokkies

NOTA: As jy nie die nodige koppelling kan bewerkstellig nie, moet jy steeds die programkode doen aangesien punte vir die SQL-stellings in die unit genaamd Question1TripleTTyresU

 toegeken sal word.

Die program vertoon 5 knoppies(buttons), genaamd btnA – btnE asook die btnBonus-knoppie en ‘n DBGrid wat gebruik sal word vir die vertoon van die afvoer.
Voltooi die program deur die nodige SQL-stellings in die on click event handlers (btnAClick tot btnEClick) van die verskillende vrae( Vraag 1.1 tot Vraag 1.5) te kodeer.

VRAAG 1.1










(5)
Voltooi die SQL-stelling om:  
Bepaal die aantal vragmotors wat geïnspekteer moet word.  ‘n Vragmotor moet geïnspekteer word as die laaste inspeksiedatum meer as 100 dae gelede was. Vertoon die afvoer met ‘n gepaste kolomopskrif.
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VRAAG 1.2










(7)

Voltooi die SQL-stelling om ‘n lys te vertoon van al die vragmotors per maatskappy(vloot) waar ‘n band van ‘n vragmotor te hard gepomp was en die band versool(rethread) is. 

Vertoon die volgende velde:  RegNo, TyrePosition, TyreSize, Make, FleetName, NewRetread, RecPressure en die ActPressure, asook die relevante band-eienskappe.
[image: image12.png]REGNo  TyePosiion TyeSze Moke  FlestName NewRetiead RecPressue AcFresse

» TS 4315/ MERC  AFAOXPOLOKWANE [ 0 70
BTLABEL 631580 MERC  AFROXPOLOKWANE A 0 70
BTLIBEL 7 30580 MERC  AFROXPOLOKWANE A 0 70
BTLIBEL 8 31580 MERC  AFROXPOLOKWANE A 0 e
BTLIBEL 931580 MERC  AFROXPOLOKWANE A 0 2
BTLIBEL 10 315/80 MERC  AFRDX POLOKWANE A 0 7
BTLIBEL 531580 MERC  AFROXPOLOKWANE A 0 2
BGZ43IL 330580 MERC  AFROXPOLOKWANE A 0 70
BGZ43IL 430580 MERC  AFROXPOLOKWANE A 0 0
BGZ43IL 531580 MERC  AFROXPOLOKWANE A 0 70
BGZ43IL 7 30580 MERC  AFROXPOLOKWANE A 0 2
BGZ43IL 8 31580 MERC  AFROXPOLOKWANE A 0 7

s S R0 ERI AT g g i oy g g




VRAAG 1.3










(15)

Voltooi die SQL-stelling om:  
Lys al die rekords van die “Tyrestockdetails”-tabel wat vervaardig is deur Michelin en Goodyear en wat sal pas op ‘n 18 duim wiel(rim), met ‘n wydte van 245mm. Sorteer die rekords volgens die duersnee(diameter).

Vertoon die ID,Handelsnaam(Brand), model en SizeCode asook die deursnee(Diameter) van die band in duime en in cm’s waar 1 duim = 2.54cm.

Gee die betrokke kolomme gepaste opskrifte (Sien onderstaande voorbeeld).
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VRAAG 1.4










(5)

Voltooi die SQL-stelling wat die gebruiker sal toelaat om ‘n sekere handelsnaam(Brandname) in te tik (gebruik ‘n Inputbox hiervoor). Vertoon dan al die bandeienskappe uit die “TyreStockDetails”-tabel van die betrokke handelsnaam wat deur die gebruiker ingetik is.
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VRAAG 1.5










(16)

Afrox Polokwane het drie nuwe vragmotors wat by die databasis se “Trucks”-tabel gevoeg moet word.

Die inspeksiedatum moet vandag se datum wees. Die ander data van die drie nuwe vragmotors is gestoor in ‘n tekslêer genaamd “NewTrucks.txt”.  Skryf kode wat die data uit die tekslêer sal lees en by die betrokke tabel sal byvoeg.

Verklaar alle veranderlikes wat nodig mag wees as lokale veranderlikes in die OnClick-event van die [VRAAG 1.5] knoppie.  Jy mag aanvaar dat die lêer wel bestaan.
Die tekslêer genaamd “NewTrucks.txt” bevat die volgende data:


TOTAAL: VRAAG 1









[48] 
VRAAG 2: 
DELPHI PROGRAMMERING (OOP)




[[46]]
Scenario: 

In hierdie vraag moet jy jou OOP vaardighede gebruik om twee apart klasse in twee apart units te skep en te voltooi. Die klas genaamd TConverter word gebruik om waardes van duime na milimeters, en ponde na kilogramme te herlei. Die klas word vir jou gegee. Maak die unit met die klas oop en bestudeer die gegewe kode.

2.1
Maak die Delphi-unit Question2TTT_OOP oop en bestudeer die onvoltooide klas TTyreUnit wat reeds geskep is. Hierdie klas verteenwoordig ‘n band(tyre)–objek van ‘n rekord uit die “TyreStockDetails”-tabel.
	2.1.1
	Voltooi kode vir die getRelTireHeight metode wat die relatiewebandhoogte(relative tyre height) sal bereken en terugstuur. Dit word bereken deur die fsSize veld te gebruik.
bv.  185/35R15 word gebruik as 35% van 185 = 64.75


	4

	2.1.2
	Voltooi die kode vir die getRimSize metode wat die wielvellinggrootte(Rim size) van die band sal onttrek en terugstuur uit die veld fsSize.
bv.  185/35R15 sal ‘n wielvellinggrootte(RimSize) van 15 duim hê.

	3

	2.1.3
	Voltooi die kode vir die getTireWidth metode wat die bandwydte sal onttrek uit die fsSize-veld en sal terugstuur .
bv.  185/35R15 gee ‘n bandwydte van 185mm.

	3

	2.1.4
	Voeg ‘n accessor-metode genaamd getTreadWearBeskrywing by. Hierdie metode moet ‘n stringwaarde terugstuur wat die waarde van die frTreadWear-veld sal beskryf. 
Bv. 

As die frTreadWear ‘n waarde van 200 het, moet die metode die volgende teks  terugstuur:
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Neem kennis van die formattering en uitleg van die afvoer.

	4

	
	
	[14]


2.2
Open the unit Question2TripleTTyresU unit en bekou die vorm wat alreeds vir jou ontwerp is.

Bestudeer ook die gegewe kode.
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	2.2.1
	Voeg kode by om twee objekte te skep genaamd myConverterObj en myTyreObj in ooreenstemming met hul onderskeie klasse. 
	2

	2.2.2
	Instansieer die twee objektewat jy in 2.2.1 verklaar het deur hul onderskeie verstek konstruktors te roep. Gebruik ‘n geskikte gebeurtenis(event) hiervoor.

	3

	2.2.3
	Voltooi kode vir die  DBNavClick -event. Hierdie meotde word geaktiveer elke keer as die rekordwyser beweeg, van een rekord na die volgende. 

Bv. Elke keer as die gebruiker op een van die DBNavigator-komponent se knoppies kliek.
Die gegewe kode, as deel van die gebeurtenis, roep die ‘set’-metode om die ooreenstemmende velde se waardes vanuit die databasistabel toe te ken aan die ooreenstemmende velde van die myTyreObj objek.
Skryf kode wat die korrekte metodes sal roep om afvoer  in die redOutput richeditbox te vertoon. Vertoon die inligting van die bande soos in die onderstaande voorbeeld aangedui.
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Let wel: In sommige gevalle word die waardes in kg vertoon  i.p.v.  ponde en in cm’s en mm’s  i.p.v.  duime, soos dit in die tabel gestoor is.

	13


	2.2.4
	Skryf kode vir die OnClic- event van die  [Heaviest Tyre] knoppie wat sal bepaal watter band die swaartse is, gebasseer op die gewig van die band.
Vertoon die afvoer soos volg  (Brand en SizeCode-velde) in ‘n ShowMessageKomponent.
[image: image19.png]




	6

	2.2.5
	Skryf kode vir die OnClick-event van die  [Count Dunlop Tyres] knoppie wat sal tel hoeveel verkillende “Dunlop”-bande daar in die tabel is. 
Vertoon die antwoord met gepaste kolomopskrifte.

	4

	
	
	[28]


TOTAAL: VRAAG 2









[42]
VRAAG 3: 
DELPHI PROGRAMMERING (2 DIM SKIKKINGS - LOGIKA)

[30]
Scenario: 
Jy moet ‘n toepassing ontwikkel wat sal bepaal of ‘n kliënt ‘n prys wen of nie. TTT Tyres het agter ‘n rooster van 10 x 10 blokkies, 10 pryse weggesteek. Die kliënt kies ‘n blokkie op die rooster en die program moet dan bepaal of hy/sy ‘n prys wen of nie.
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Die oplossing van die program sluit die gebruik van ‘n 2 dimensionele skikking in wat verklaar is as:
var arrPrizeGrid : array [1..10,1..10] of integer;

en ‘n StringGrid genaamd [strgPrizePlay].
As die program begin, word 10 ewekansige pryse, genommer van 1 tot 10, willekeurig in die 2 dimensionele skikking geplaas as die waardes 1 tot 10. 

Die kliënt sal dan ‘n blokkie op die rooster kies deur sy/haar keuse as ‘n Ry (A-J) en Kolom (1-10) in te sleutel. Die program moet dan bepaal of die kliënt een van die blokkies gekies het wat ‘n prys verteenwoordig. ‘n Prys word gewen as die betokke waarde van die blokkie wat die kliënt gekies het, ‘n waarde van 1- 10 is, en nie ‘n 0 is nie.

Die waarde van die prys stem ooreen met die nommer van die items gelys in die “lstPrizes”-listbox, bv. As die blokkie wat die kliënt gekies het ‘n 3 bevat, wen hy/sy item nommer 3 in die lys nl. ‘n Carcoolbox.

Elke prys het ‘n ooreenstemmende prentjie, met dieselfde naam as die prys in die “Prizes.txt” tekslêer.

[image: image21.png]e Page | [ Question3TripleTTyresU | || Prizes.txt
batterybooster
carcarekit
carcoolbox
carmats
carpump
carshade
freecarwash
kettle
spanners
vacuum




Die inhoud van die tekslêer word in die listbox gelaai.

Die ooreenstemmende prentjies is in dieselfde subgids gestoor.
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	3.1
	Voltooi die kode vir die FormShow- event van die frmBonanzaVRAAG soos volg:

	15

	3.1.1
	Laai die inhoud van die tekslêer  “Prizes.txt” in die lstPrizes-listbox
	1

	3.1.2
	Vul elke element van die 2 dimensionele skikking arrPrizeGrid met nulle.

Vertoon die kolom-en ry-opskrifte van die strgPrizePlay stringrid soos in vooerbeeld. Vertoon ‘n vraagteken”?” in elke sel van die stringgrid.


	6

	3.1.3
	Laai die qMark.bmp prentjie in die imgPrizePic image–komponent.

	1

	3.1.4
	Plaas die waardes 1 tot 10 willekeurig(random) in enige posisies in die twee dimensionele skikking arrPrizeGrid. Elke waarde mag slegs eenkeer voorkom. 

	7

	

	3.2
	Voltooi kode vir die OnClick-event van die  DrawPrize-knoppie soos volg:


	15

	3.2.1
	Jou program moet slegs geldige toevoer van die gebruiker aanvaar.  Maak seker dat die kliënt slegs die waardes ‘A’ tot ‘J’ in die edtRow en die getalle 1 tot 10 in die edtCol editboxes onderskeidelik kan inlees.

As die kliënt op die DrawPrize-knoppie kliek en ongeldige waardes is i ndie twee editboxes ingetik, moet toepaslike foutboodskappe verskyn en die kliënt moet weer ‘n kans kry om waardes in te tik.


	

	3.2.2
	As die gebruiker ‘n geldige blokkie gekies het, moet ‘n ‘X’ in die sel op die stringgrid vertoon word. As die kliënt ‘n blokkie kies wat reeds gespeel is, moet ‘n toepaslike foutboodskap vertoon word, en kans gegee word om ‘n ander blokkie te kies.

 
	

	3.2.3
	As ‘n prys gewen word, m.a.w. die kliënt het ‘n blokkie gekies wat ‘n nie-nul waarde bevat, moet die korrekte prentjie in die “imgPrizePic” image–komponent vir ‘n wyle(‘n sekonde of twee) vertoon word. Die ooreenstemmende sel in die stringgrid moet nou ‘n ‘W’ vertoon.



	

	3.2.4
	In gevalle waar geen prys gewen word nie, moet die “noprize-bitmap” prentjie vir ‘n paar sekondes vertoon word voordat die qMark-prentjie weer vertoon word.



	


Bestudeer die onderstaande voorbeelde van skermskote wat jy kan verwag tydens die uitvoer van die speletjie.
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Congratulations!! You won 2 batterybooster
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Stoor jou werk gereeld!
STERKTE!!
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