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Hierdie vraestel bestaan uit 13 bladsye

  

INSTRUKSIES EN INLIGTING

1. Hierdie vraestel bestaan uit SEWE vrae.
2. Beantwoord AL die vrae.

3. Lees AL die vrae noukeurig deur.
AFDELING A: MEERVOUDIGEKEUSE-VRAE

VRAAG 1

Verskeie moontlike opsies word as antwoorde vir die volgende vrae gegee. Kies die

antwoord en skryf slegs die letter (A – D) langs die vraagnommer (1.1 – 1.10) in die

ANTWOORDBOEK neer, byvoorbeeld 1.11 D

1.1. Watter een van die volgende terme pas NIE logies by die ander nie?

A ‘Mirroring’
B RAID

C ‘Striping’
D DDR
1.2. Watter een van die volgende stellings aangaande Delphi funksies is VALS? 

A Delete, Insert en Pos is almal voorbeelde van stringfunksies.

B ’n Funksie hoef nie enige parameters te hê nie.

C ’n Boole-funksie kans slegs ’n waarde van True of False terugbesorg.

D ’n Funksie kan ’n ander funksieroep as ’n parameter gebruik.




1.3. Watter een van die volgende terme verwys NIE spesifiek na ’n tipiese OOP-tegniek nie?
A Validasie (Validation)
B Oorlaai van metodes(Overloading)
C Enkapsulering (Encapsulation) 

D Polimorfisme (Polymorphism)
1.4. Watter een van die volgende terme pas NIE logies by die ander nie?

A C#
B Unix

C Windows Mobile 

D Symbian

1.5. Watter een van die volgende is NIE 'n oorweging wanneer 'n breëbandaansluiting gekies moet word nie?

A ‘Cap’

B Tipe netwerkkaart wat gebruik word

C Beskikbaarheid en dekking  

D Behoefte aan verplaasbaarheid (‘portability’)
1.6. Watter een van die volgende verwys na ’n tegniek waar oudiolêers op die Internet  vrygestel word en die gebruikers hulle outomaties ontvang, gewoonlik gratis?
A HDTV

B ‘Blogging’
C ‘Webcasting’ 

D ‘Podcasting’

1.7. Waarmee word die ikoon wat hier vertoon word verbind?

A OKH (OCR)
B RSS

C XTML

D OSS

1.8. Watter een van die volgende koppelvlakke word ook gebruik om krag te gee aan randapparatuur?

A SCSI


B USB


C Parallel


D Infra-rooi


1.9. Watter een van die volgende is ‘n komponent van die SVE (CPU)?
A NIC

B GNU

C RLE (ALU)
D SCSI


     Which one of the following is NOT likely to be a trend in computing in future years?

1.10. Watter een van die volgende is 'n protokol wat 'n mate van beskerming verleen aan gebruikers van webtuistes waarop banksake gedoen word?
A HTML
B HSDPA
C FTP 

D HTTPS
TOTAAL AFDELING A (10 x 1): 10
Die scenario hieronder moet gebruik word om die vrae in AFDELINGS B, C, D en

E te beantwoord.


AFDELING B
VRAAG 2: HARDEWARE EN SAGTEWARE 
2.1. Noem TWEE apparatuurkomponente wat ingesluit is by die skootrekenaar wat hulle in staat sal stel om aan die Internet te koppel.
(2)
2.2. Die spesifikasies verwys na kasgeheue (cache memory). 
2.2.1. Verduidelik kortliks hoekom die SVE (CPU) kasgeheue nodig het.
(2)

2.2.2.  Verduidelik wat kasgeheue is deur in fyn besonderhede te beskryf hoe kasgeheue werk en wat sy funksie is.
(4)

2.3. Daar word ook in die spesifikasies na die ‘Front Side Bus’ (FSB) verwys. 
2.3.1. Wat is die funksie van die FSB?
(2)
2.3.2. Wat is die verskil tussen die FSB en die eksterne bus?
(2)
2.4. Dis noodsaaklik dat ‘n bedryfstelsel, soos Microsoft Vista Business, op enige rekenaar geïnstalleer word.

2.4.1. Gee DRIE van die hoof redes hoekom dit nodig is om ‘n bedryfstelsel op ‘n rekenaar te installeer deur na die funksies van ‘n bedryfstelsel te verwys.

(3)

2.4.2. Stel ‘n alternatiewe bedryfstelsel voor wat hulle kan gebruik as hulle nie bereid is om vir ‘n bedryfstelsel vir die skootrekenaars te betaal nie.

(1)

2.5. Die SVE (CPU) word as ‘dual-core’ aangedui. Wat beteken dit?

(2)
2.6. Die drywerprogram (driver) vir ‘n ouer drukker wat hulle het is nie versoenbaar met Microsoft Vista Business nie, al is dit ‘n plug-and-play toestel.

2.6.1. Verduidelik kortliks wat dit beteken as ‘n toestel of komponent ‘n plug-and-play toestel of komponent is.

(2)

2.6.2. Is plug-and-play dieselfde as hot swappable? Verduidelik jou antwoord kortliks.

(2)

2.6.3. Verduidelik wat ‘n drywerprogram  is deur na sy funksie te verwys.

(2)

2.6.4. Is dit korrek om te sê dat plug-and-play beteken dat jy nie drywerprogramme nodig het nie? Motiveer jou antwoord.

(2)
2.6.5. Waarom is dit soms nodig om ‘n drywerprogram te voorsien wanneer apparatuur geïnstalleer word, maar ander kere nie?

(2)
2.7. Die PR vertoon af en toe die volgende boodskap:
2.7.1. Verduidelik wat virtuele geheue is en hoe dit funksioneer. 

(4)
2.7.2. Gee TWEE probleme wat met virtuele geheue verbind word.

(2)

2.7.3. Verskaf TWEE oplossings vir die probleme wat in 2.7.2 aangedui is. Verduidelik hoekom elkeen van hierdie voorgestelde oplossings die probleem sal oplos.

(4)
2.8. Charlie het 'n nuwe weergawe van sy boekhouprogrammatuur bekom, maar is teleurgesteld toe hy uitvind dat dié programmatuur nie op sy ou rekenaar by die huis wil werk nie.

Noem TWEE moontlike redes hoekom sy programmatuur nie wil werk nie.
(2)

2.9. Ada kla dat daar so af en toe 'n boodskap op haar skootrekenaar se skerm verskyn wat sê dat die skootrekenaar binnekort sal hiberneer.  

Verduidelik waarom die hiberneringsboodskap verskyn, wat dit beteken en ook hoekom dit vir 'n skootrekenaar toepaslik is, maar nie vir 'n gewone PR (‘PC’) nie.
(4)


2.10. Voor die skootrekenaars gebruik kon word moes die hardeskywe van die skootrekenaars in partisies verdeel word. 

2.10.1. Wat beteken dit om ‘n hardeskyf in partisies te verdeel en watter effek 
het dit om ‘n hardeskyf in partisies te verdeel? 
(2)

2.10.2. Gee TWEE voordele wat dit inhou om ‘n hardeskyf in partisies te verdeel.
(2)
2.11. Een van die spesifikasies verwys na DDR2-667 DIMMs. 

Verduidelik wat dit beteken deur te verwys na die DDR2 en 667 spesifikasies in jou antwoord.
(3)
2.12. Hulle het besluit om ‘n 21" platskerm-LCD-monitor vir die bediener aan te koop. 

Gee DRIE redes waarom hierdie monitors voordeliger as die ouer CRT-monitors is.
(3)

2.13. Stefanus wil weet wat die verskil is tussen multi-rafeling ('multi-threading') en multi-prosessering ('multi-processing'). 

Verduidelik wat die verskil is en gee 'n voorbeeld van elk.
(4)

2.14. Nog ’n manier om verwerkingspoed te verbeter is van pyplynverwerking (‘pipelining’) gebruik te maak.  

Verduidelik kortliks hoe pyplynverwerking die verwerkingspoed kan verbeter.
(2)

TOTAAL AFDELING B: 60
AFDELING C: TOEPASSINGS EN IMPLIKASIES
VRAAG 3: e-KOMMUNIKASIE

3.1. Die sekretaresse het elektroniese brosjures aan ‘n aantal kliënte via e-pos getuur. 
Sy  het terugvoering van sommige kliënte ontvang wat eerstens genoem het dat die e-pos taamlik lank gevat het om af te laai, selfs op hulle vinnige Internet-konneksie en tweedens dat hulle nie die aangehegte brosjure kon oopmaak nie.
Verduidelik wat die moontlike oorsake van die twee probleme is en gee ook EEN oplossing vir elkeen van hierdie probleme.

(4)

3.2. Die sekretaresse kla dat sy skielik baie ‘spam’ ontvang. 

Gee DRIE praktiese metodes hoe om hierdie probleem op te los.

(3)

3.3. Gee TWEE van die vernaamste voordele van e-kommunikasie.

(2)
3.4. Gee TWEE nadele van e-kommunikasie met verwysing na die menslike aspek van kommunikasie.

(2)

VRAAG 4: SOSIALE EN ETIESE KWESSIES
4.1. Die firma het ‘n antivirusprogram aangekoop. Kan hulle dit op al die rekenaars installeer, siende dat al die rekenaars aan dieselfde besigheid behoort? 

Motiveer jou antwoord kortliks.

(2)

4.2. Die Internet het ‘n groot hoeveelheid inligting oor feitlike enige onderwerp.  

Beskryf TWEE maniere waarop iemand kan besluit of die inligting wat van webtuistes verkry word, betroubaar en akkuraat is, al dan nie.

(2)
4.3. Die firma wil graag gebruik maak van die Internet, maar hulle is besorg oor al die koerantberigte oor ‘phishing’. 
Hoe word ‘phishing’ aanvalle geloods en hoe dra hulle by tot identiteitsdiefstal?

(3)

4.4. Daar word oorweeg om ‘n webtuiste te skep om die firma te help bemark.


Verskaf EEN potensiële voordeel en EEN potensiële nadeel van deelname aan bemarking op dié manier.

(2)


TOTAAL AFDELING C: 20

AFDELING D: PROGRAMMERING EN SAGTEWARE-ONTWIKKELING
VRAAG 5: ALGORITMES EN BEPLANNING
5.1. Charlie het ‘n databasistabel ontwerp om boek te hou van die voorraad wat aan kliënte verkoop is. ’n Uittreksel uit hierdie tabel word hieronder vertoon: 

	Code/
Kode
	Surname/
Van
	Name/
Naam
	Address/

Adres
	Date/
Datum
	Description/

Beskrywing
	Price/

Prys

	1672
	Smith
	Jan
	1 Mondi Road Berea  EL
	2009-07-14
	NIC
	56.89

	4321
	Doe
	John
	9 Smith Street Walmer PE
	2009-07-14
	USB Hub
	34.45

	6514
	Sapuka
	Mtetetele
	3 Doe Avenue Hillside CT
	2009-07-14
	Laser printer
	1245.56

	8716
	Ramnath
	Lilly
	5 Right Road Central PE
	2009-07-15
	NIC
	56.89

	1672
	Smith
	Jan
	1 Mondi Road Berea  EL
	2009-07-16
	Toner
	456.90

	7260
	De Beer
	Sally
	2 Neddy Road Central PE
	2009-07-16
	Toner
	456.90


5.1.1. Wat is ’n primêre sleutel in die konteks van ‘n databasistabel?
(2)

5.1.2. Verduidelik kortliks hoekom dit nie moontlik sal wees om enige enkele veld uit hierdie tabel as ‘n primêre sleutel te gebruik nie.
(2)

5.1.3. Verskaf TWEE redes hoekom dit ‘n beter idee is om hierdie stelsel in ‘n databasis eerder as in ‘n sigblad te implementeer.
(2)
5.1.4. Verskaf TWEE redes hoekom dit nie ‘n goeie idee is om die hele adres in een veld te stoor nie.
(2)

5.1.5. Die tabel is duidelik nie genormaliseer nie. Wat is die algemene doelwit van normalisasie in ‘n databasis?
(2)

5.1.6. Gebruik ’n diagram om te wys hoe die beginsels van normalisasie gebruik kan word om die databasis in drie tabelle in te deel. Dui die sleutelvelde wat jy in elkeen van die tabelle sal gebruik, duidelik aan.
(7)

5.2. Oorweeg die volgende algoritme wat die gemiddelde waarde bepaal wat kliënte spandeer op voorraad van die firma. Die tekslêer bevat ‘n klomp waardes wat die totale bedrae verteenwoordig wat die kliënte spandeer het.
 
5.2.1. Hoekom word voorwaardelike lusstrukture gebruik om die inhoud van ‘n tekslêer te lees en nie ‘n ‘For-Do’ lusstruktuur nie?

(2)
5.2.2. Verduidelik hoekom ‘n fout sal onstaan as hierdie algoritme uitgevoer word. Gee ook ‘n moontlike oplossing vir die probleem.

(3)
5.2.3. Hoekom sal hierdie algoritme die verkeerde antwoord vertoon, selfs as die probleem in 5.2.2 opgelos word? 

(2)

5.2.4. Hoekom sal die algoritme nie werk as die tekslêer wel bestaan maar ‘leeg’ is nie?

(2)

VRAAG 6: OBJEK-GEORIËNTEERDE PROGRAMMERING (OOP)
‘n Objek-georiënteerde program is geskryf om boek te hou van al die firma se kliënte asook die bedrae wat hulle die firma skuld. ‘n Uittreksel van die klas-definisies word hieronder vertoon. Die reëlnommers word slegs vir verwysingsdoeleindes getoon.
	1
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14


	Type
  tClient = class

  Private
    Code    : Integer;

    Surname : String;

    Name    : String;

    Address : String;

    Balance : Real;

  Public
    Constructor Create ; overload;

    Constructor Create(Code: Integer; Surname, Name , Address : String ; Balance : Real); overload;

    Procedure Display;   virtual ;

  end;

  Var Client : tClient;


6.1. Gee TWEE redes hoekom dit voordelig is om programme as objek-georiënteerde programme te skryf.

(2)
6.2. Verduidelik wat ‘n konstruktor (constructor) in die konteks van objek-georiënteerde programmering is.

(2)

6.3. Wat is die betekenis van die woord ‘overload’ in reëls 10 en 11? 

(2)
6.4. Verduidelik wat die volgende reël kode doen: Client.Create;

(2)

6.5. Verduidelik waarom die volgende reël kode moontlik gebruik mag word: Client.Free;

(2)

6.6. Verduidelik waarom die volgende opdragstelling ‘n kompileerfout sal veroorsaak:
Client.Code := 1745;
(2)

6.7. Verduidelik kortliks hoe jy die kode in vraag 6.6. kan implementeer sonder om ‘n kompileerfout te veroorsaak.
(2)


TOTAAL AFDELING D: 40

AFDELING E: GEÏNTEGREERDE SCENARIO

VRAAG 7
7.1. Noem DRIE voordele vir die firma as hulle sou besluit om 'n lokale-areanetwerk (LAN) te installeer.

(3)

7.2. Die firma het ‘n PR (‘PC’) wat hulle as 'n bedienerrekenaar ('server computer') kan gebruik. Gee TWEE verskille tussen 'n normale werkstasie en ‘n bedienerrekenaar.

(2)

7.3. Stefanus moet seker maak dat toegangswoorde ('passwords') opgestel word vir toegang tot die lêerbediener op die LAN.

Verskaf DRIE riglyne aan Stefanus oor hoe om veilige toegangswoorde op te stel.

(3)

7.4. Stefanus kla dat hy daagliks al die informasie wat op die 160 GB hardeskyf van die lêerbediener moet rugsteun ('back-up').

Beskryf kortliks DRIE strategieë of opsies waarvan hy gebruik kan maak om die rugsteun van sy data 'n meer praktiese en makliker taak te maak, sonder om van die data of programmatuur uit te vee.

(3)


7.5. Baie lokale-areanetwerke word deesdae opgestel deur van kabellose tegnologie ('wireless technology') gebruik te maak.

Noem EEN voordeel en EEN nadeel van hierdie benadering.

(2)
7.6. Ada het ‘n soekenjin gebruik om navorsing te doen oor kabellose randapparatuur. 
7.6.1. Verduidelik wat ‘n soekenjin is deur te verwys na hoe dit werk.

(4)
7.6.2. Verskaf TWEE redes waarom dieselfde soektog, maar met ‘n ander soekenjin, nie noodwendig dieselfde resultate sal lewer nie.

(2)
7.6.3. Stel DRIE ander maniere voor wat sy kan gebruik om die soektog te verfyn om minder, maar meer relevante resultate te gee.

(3)
7.6.4. Noem TWEE verskille tussen infrarooi en Bluetooth as kommunikasie-mediums.

(2)
7.6.5. Sy het ‘n boodskap op ‘n webtuiste gesien wat haar na die organisasie se intranet verwys het. Sal dit moontlik wees om toegang tot hierdie inligting op die intranet te verkry?

Verduidelik jou antwoord deur na die verskil tussen ‘n intranet en ‘n ekstranet te verduidelik.

(3)
7.7. Charlie het voorgestel dat hulle 'n etiket-aftaster ('barcode reader') aankoop.

Noem TWEE moontlike voordele wat ‘n etiket-aftaster vir die besigheid kan inhou.

(2)
7.8. Iemand het aan Stefanus voorgestel dat hy sy rekenaar se werksverrigting kan verbeter deur die defragmenteringsprogram daagliks uit te voer, om sodoende meer ongebruikte hardeskyf-spasie te bekom.

Lewer kritiese kommentaar oor hierdie raad deur die doel van 'n defragmenteringsprogram te verduidelik.
(4)

7.9. ’n Instaanbediener (‘proxy server’) word dikwels gebruik om toegang tot die Internet te verkry op ’n LAN. Dit dien ook as ’n netskans (‘firewall’).

7.9.1. Beskryf kortliks die funksie van ’n netskans(‘firewall’). 
(2)

7.9.2. Beskryf kortliks wat ’n instaanbediener is en hoe dit toegang tot die Internet verleen deur ‘n LAN en as ’n netskans (‘firewall’) dien. 
(3)




7.9.3. Hoe verbeter ’n instaanbediener die toegangspoed tot die Internet?       
(2)

7.10. Charlie wil graag ‘n PDA-toestel koop.

Noem TWEE dinge wat hy moet oorweeg wanneer hy ‘n PDA wil koop wat verskil van die kriteria wat hy sou gebruik indien hy ‘n normale rekenaar koop.
(2)

7.11. Soos wat die rekenaarfasiliteite by die firma uitbrei, het meer en meer werknemers toegang tot die inligtingstelsels nodig.

Gee DRIE praktiese voorstelle hoe om verskillende gebruikers te beperk tot inligting en programme wat slegs op hulle van toepassing is.
(3)
7.12. Ada wil graag die nuwe Apple iPhone aankoop. Dis een van die gewildste slimfone ('smart phones').  
7.12.1. Noem TWEE funksies van 'n slimfoon wat 'n gewone foon nie kan doen nie.
(2)

7.12.2. Wat is die verskil tussen 'n slimfoon en 'n konvensionele PDA?
(2)

7.12.3. Watter bedryfstelsel gebruik die Apple iPhone?
(1)

TOTAAL AFDELING E: 50


GROOTTOTAAL: 180 
MEMO

VRAAG 1 

1.11. D (
1.12. A ( 

1.13. A (
1.14. A (
1.15. B (
1.16. D (
1.17. B (
1.18. B (
1.19. C (
1.20. D (

TOTAAL AFDELING A (10 x 1): 10

VRAAG 2: APPARATUUR EN PROGRAMMATUUR

2.1. 802.11b/g (
56K Modem (
(NIE 10/100 Ethernet LAN nie)
(2)

2.2.1. SVE (‘CPU’) het kasgeheue nodig sodat dit nie hoef te wag ( vir stadiger  komponente nie. (
(2)

2.2.2. Blokke data en instruksies wat die SVE (‘CPU’) waarskynlik volgende sal benodig, (  word van die ‘RAM’ gehaal word en in die kasgeheue geplaas. (
Wanneer die SVE data/instruksies benodig, word die kasgeheue eerste deursoek  omdat kasgeheue teen ‘n spoed werk wat vergelyk met dié van die SVE. (
As data/instruksies nie in die kasgeheue gevind word nie, word nuwe data en instruksies uit die RAM gehaal. (
(4)

2.3.1. ‘FSB’ verbind die verwerker met hoë-spoed komponente. ((
(2)
2.3.2. ‘FSB’ verbind die verwerker met hoë-spoed komponente soos die ‘RAM’ terwyl die eksterne bus (die Suid-Brug) die verwerker met die stadiger randapparatuur konneksie-gleuwe/ toestelle koppel. ((
(2)

2.4.1. Enige DRIE van: (((
· Beheer van alle hulpbronne (apparatuur en programmatuur)

· Verantwoordlik vir die laai van programme en vir die uitvoering van programme 

· Voorsien gebruikerskoppelvlak

· Verantwoordelik vir basiese sekuriteit

· Lêerhantering ens. 
(3)
2.4.2.  Linux (
(1)

2.5. Daar is twee verwerkers op die vlokkie (chip) ((
(2)

2.6.1
Plug-and-Play is ‘n tegniek wat nuwe apparatuur wat by ‘n rekenaar gevoeg word outomaties opspoor  (en konfigureer deur die nodige hulpbronne toe te wys. (
(2)
2.6.2
Beide verwys na ‘n nuwe toestel wat outomaties opgespoor en gekonfigureer word. (

‘Hot-swappable’ beteken dat die toestel bygevoeg / verwyder kan word sonder om die rekenaar af te skakel. (
(2)
2.6.3
Sagteware wat toelaat dat die bedryfstelsel ‘n toestel beheer of daarmee kommunikeer. ((
(2)

2.6.4
Nee, elke toestel het ‘n drywerprogram nodig. (
Met plug-and-play kan die drywerprogramme outomaties geïnstalleer word sonder die hulp van die gebruiker. ( 
(2)
2.6.5
Die bedryfstelsel het baie ingeboude drywerprogramme (maar dit mag moontlik wees dat die bedryfstelsel nie die drywerprogram vir hierdie spesifieke toestel het nie.( 
(2)

2.7.1. Virtuele geheue is ‘n gedeelte van die hardeskyfspasie wat geheue (‘RAM’) naboots.(( 
Data word tussen die geheue en die hardeskyf uitgeruil (swop file) soos dit benodig word. ((
(4)

2.7.2. Die beskikbare hardeskyfspasie word te min. (
Die stelsel se werksverrigting word verswak (Aanvaar ook ‘thrashing’ of ‘stadig’) (
(2)

2.7.3. Enige TWEE oplossings ((en redes: ((
· Vermeerder die hoeveelheid geheue sodat die gebruik van virtuele geheue verminder word.

· Stel meer hardeskyfspasie beskikbaar/ vermeerder die maksimum grootte van die swop-lêer sodat daar genoeg spasie is om data wat vanaf die ‘RAM’ na die skyf geruil word te stoor. 
· Gebruik vinniger hardeskyf (‘SATA’ ens) sodat data vinniger gewissel kan word ens.
(4)

2.8 Enige TWEE redes: ((
· Nie genoeg geheue geïnstalleer nie

· Nie genoeg spasie op hardeskyf beskikbaar nie

· Nie versoenbaar met bedryfstelsel nie ens.
(2)

2.9 Die hiberneringsboodskap verskyn om die gebruiker te waarsku dat die skootrekenaar na 'n verminderde kragtoestand oorgaan om krag te spaar en/of die inhoud van geheue op skyf, te stoor. ((
'n  Skootrekenaar kan batterykrag gebruik en 'n tafelrekenaar gebruik 'n  konstante toevoer van ‘n elektriese kragprop af. ((
(4)

2.10.1 As ‘n hardeskyf in partisies verdeel word, sal dit voorkom of daar meer as een hardeskyf beskikbaar is. ((
(2)

2.10.2 Enige TWEE voordele: ((
· Verskillende bedryfstelsels kan geïnstalleer word

· Beter vir rugsteun operasies as die data op een partisie is en die sagteware op ‘n ander partisie

· Beter sekuriteit kan gehandhaaf word ens.
(2)

2.11
DDR2 verwys na ‘n spesifieke tipe geheue (geheue module) (( en die 667 verwys na die spesifikasie van die spoed van die geheue. (
(3)

2.12
Enige DRIE redes: (((

· Gebruik minder krag

· Kleiner (gebruik minder spasie)

· Minder flikker van die beeld

· Beter ‘viewing angle’
(3) 

2.13
Multi-rafeling is waar een program onafhanklike afdelings het wat terselfdertyd uitgevoer word OF wanneer verskillende instruksies terselfdertyd uitgevoer word in een program. (
Enige EEN vorbeeld: (
· Woordverwerker met 'n speltoetser wat in die agtergrond loop

·  'n Groot berekeningsproses waar onafhanklike afdelings terselfdertyd voltooi kan word

· ‘n Rekenaarspeletjie waar daar meer as een gebeurtenis op dieselfde tyd plaasvind ens.
Multiprosessering is wanneer daar twee of meer verwerkers terselfdertyd in dieselfde stelsel loop. (
Enige EEN voorbeeld: ( 

· ‘Dual/Quad Core’-verwerkers
· Wiskunde (‘maths’) medeverwerker ('co-processor') ens.
(4)

2.14 Pyplynverwerking laat toe dat die volgende instruksie gehaal kan word voordat die huidige instruksie volledig uitgevoer is. ((

OF

Pyplynverwerking verdeel ‘n proses in dele waar elke deel dieselfde hoeveelheid tyd neem om uitgevoer te word. Verskeie prosesse, berekeninge of instruksies kan gelyktydig uitgevoer word, elkeen op ‘n verskillende stadium van verwerking.
(2)
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VRAAG 3: e-KOMMUNIKASIE

3.5. E-pos baie groot:
Oorsaak: Die aanhegsel was baie groot. (
Oplossing: Gebruik ‘n saampers (zip)-program om die grootte van die aanhegsel (brosjure) kleiner te maak. (

Kon die aangehegte brosjure oopmaak nie:
Oorsaak: Die kliënte het nie die program (of korrekte weergawe) waarin die brosjure geskep  is nie. (
Oplossing: Gebruik ‘n lêerformaat wat versoenbaar is. (
(4)

3.6. Enige DRIE van:(((
· Installeer ‘anti-spam’ program

· Skep en gebruik reëls en filters van e-pos program om ‘spam’ te keer

· Gebruik ‘n Internetdiensverskaffer (‘ISP’) wat ‘spam filter’

· Maak gebruik van verskillende e-pos adresse ens.
(3)

3.7. Enige TWEE van: ((


· Vinnig

· Goedkoop

· Kostes onafhanklik van afstand

· Kan informasie in elektroniese formaat stuur ens.
(2)

3.8. Enige TWEE van: ((


· Onpersoonlik
· Gevoelloos - geen stemtoon, geen uitdrukking in stem, geen gesigsuitdrukking, 
· Mense ‘skuil agter’ die medium ens.
(2)

VRAAG 4: SOSIALE EN ETIESE KWESSIES
4.5. Nee, lisensies word normaalweg ‘per rekenaar’ uitgereik. ((
OF
Ja, as hulle ‘n werflisensie aangekoop het.
(2)

4.6. Enige TWEE van: ((
· Gaan die datums van die publikasies na 

· Kruisverwysing met ander webtuistes

· Probeer om die agtergrond/geloofwaardigheid van die outeurs na te gaan
· Kontroleer of die bladsy geborg is en deur wie
· Kontroleer die buiteverwysingkoppelings (‘links’) na ander bronne
· Kyk of die materiaal veroordelend is

· Kyk of die informasie by ander bronne besvestig kan word

· Kyk of die webtuiste ‘n betroubare bron is bv. ‘n universiteit ens.
(2)
4.7. Dit word normaalweg bewerkstellig deur ‘n e-pos aan iemand te stuur (wat klaarblyklik van ’n ‘egte’ maatskappy soos ’n bank kom. (Dit probeer om die ontvanger om die bos te probeer lei om rekeningnommers en ander persoonlike finansiële besonderhede te verskaf. (

(3)

4.8. Enige EEN voordeel: (


· Blootstelling aan groter markte

· Goedkoop manier om te adverteer

· Laer oorhoofse kostes (minder mannekrag ens.)

· 24/7/365 beskikbaarheid ens.

Enige EEN nadeel: (

· Het slegs blootstelling aan klante wat Internet toegang het

· Kostes om ‘n webtuiste op te stel en in stand te hou / kundiges nodig ens.

(2)
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AFDELING D: PROGRAMMERING EN SAGTEWARE-ONTWIKKELING
VRAAG 5: ALGORITMES EN BEPLANNING
5.1.7. ’n Primêre sleutel is ‘n veld in ‘n databasistabel (waar die waarde uniek is vir elke rekord in die tabel. (
(2)

5.1.8. Daar is geen veld waar die waarde definitief uniek sal wees vir elke rekord nie. ((
(2)
5.1.9. Enige TWEE redes: ((
· Maklik om datavalidasie toe te pas

· Databasis voorsien kragtige soek/sorteer funksies ens.

· Voorsien funksionaliteit wat moeilik of glad nie in ‘n sigblad verkry kan word nie
· Kan toegang tot data vir gebruiker beter beperk ten opsigte van sekuriteit / integriteit

· Databasis is spesifiek ontwerp om rekords te stoor en te verwerk ens.
(2)
5.1.10. Enige TWEE redes: ((
a. Verhinder effektiewe soektogte
b. Onmoontlik om velde te begrens
c. Onmoontlik om naslaan- (lookup) velde te gebruik bv. ‘n poskode wat gebaseer is op ‘n voorstad

d. Moeilik om formatteringsgebruiksreëls af te dwing ens.
(2)

5.1.11. Normalisasie verwys na die proses om ‘n databasis op so ‘n manier in verskillende tabelle te organiseer dat duplikaat-data vermy word (asook onreëlmatighede wat kan ontstaan as velde opgedateer of uitgevee word. ( 
(2)
	Kliënte-Tabel
	
	Verkope-Tabel
	
	Produkte-Tabel

	Kliëntkode PS


	
	Kliëntkode PS Produkkode PS


	
	Produkkode PS

	Van

Naam

Adres ens
	
	Datum
	
	Beskrywing 

Prys 


· Kliënte-, Verkope- en Produkte-tabelle met al die nodige velde vertoon (((
· Primêre-sleutels bygevoeg vir Kliënte- en Produkte-tabelle ((
· Verkope-tabel gebruik primêre-sleutels van Kliënte- en Produkte-tabelle ((
(7)
5.2.5. ‘n Tekslêer het nie ‘n ‘vaste’ struktuur nie (en dit is dus nie moontlik om die aantal ‘elemente’ in die tekslêer vooraf te bepaal nie. (
(2)
5.2.6. ‘Division by zero’ fout sal voorkom as die gemiddelde bepaal word. (
Die stellings ‘Gem = Tot / N’ en ‘N = N + 1’ ( moet omgeruil word. (
(3)
5.2.7. Die waarde van die ‘Totaal’ word nie inisialiseer (gestel aan 0) voor die lus nie. (( 
(2)

5.2.8. Dit is ‘n ‘post’ lus-toets en sal dus probeer om ten minste een keer ‘n datalyn te lees (wat ‘n fout kan veroorsaak indien die lêer ‘leeg’ / ‘blanko’ is. (
(2)

VRAAG 6: OBJEK-GEORIËNTEERDE PROGRAMMERING (OOP)
6.8. Enige TWEE redes: ((
e. Maak voorsiening vir herbruikbare kode

f. Lei tot meer betroubare kode

g. Vinniger om groot projekte te skryf

h. Makliker om program in kleiner modules te verdeel

i. Oorerflikheid (‘Inheritance’) ens. 

(2)

6.9. ‘n Konstruktor is ‘n spesiale metode (wat ‘n nuwe objek skep en dit kan inisialiseer. (

(2)

6.10. Oorlading (‘Overloading’) verwys na meervoudige weergawes van ‘n metode, elk met sy eie parameters en kode. (( 

(2)
6.11. Skep ‘n nuwe instansie van die Client-objek. ((

(2)

6.12. Om die objek te vernietig en geheue vry te stel wat daaraan toegewys is. ((

(2)

6.13. Jy kan nie toegang tot die private-datavelde van die objek verkry nie. ((

(2)

6.14. ‘n (‘Get’)-metode moet geskryf word om toegang tot en verkryging van private-datavelde van die objek te verkry. ((

(2)
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AFDELING E: GEÏNTEGREERDE SCENARIO
VRAAG 7
7.1. Enige DRIE van: (((
· Apparatuur-hulpbronne kan gedeel word
· Data / programmatuur kan gedeel word
· Fasiliteer e-kommunikasie
· Verbeter beheer en vergemaklik administrasie
· Beter sekuriteit ens.

(3)
7.2. Enige TWEE van: ((
· Die doel van ‘n bediener is om bronne te verskaf

· Word nie normaalweg as ‘n werkstasie gebruik nie

· Beter spesifikasies as ‘n werkstasie ens.

(2)
7.3. Enige DRIE van: (((
· Gebruik ‘n kombinasie van letters, syfers en spesiale karakters

· Gebruik bokas en onderkas karakters

· Maak seker dat wagwoord uit ten minste 5 – 8 karakters bestaan

· Moenie informasie of name gebruik wat maklik geraai kan word ens.

(3)

7.4. Enige DRIE van: (((
· Rugsteun net data, nie programme nie

· Rugsteun net lêers wat verander is die tydperk vanaf die vorige rugsteun operasie

· Gebruik program om lêers saam te pers (zip)

· Verwyder duplikate ens.

(3)


7.5. Enige EEN voordeel: (
· Geen kabels word benodig nie.
· Vinnig en maklik om komponente tot die netwerk by te voeg.
· Voorsien beweeglikheid ten opsigte van toegangspunte ens.

Enige EEN nadeel: (
· Stadig
· Sekuriteitsprobleme (meeluistering ens.)
· Wisseling van seinsterkte
· Verlang heelwat kennis om opstelling te doen
· Vatbaar vir interferensie ens.

(2)
7.6.6.  ‘n Soekenjin is ‘n tipe programmatuur wat indekse skep van Internet webtuistes,  gebaseer op die titels van lêers, sleutelwoorde, of die volledige teks van die lêer. (( Die soekenjin het ‘n koppelvlak wat gebruikers in staat stel om die indekse te deursoek en dan passings terug te gee aan die soekparameters in die vorm van lyste van webbladsye wat ooreenkom met die navrae. (( 
(4)

7.6.7. Enige TWEE redes: ((
· Verskillende soekenjins gebruik verskillende metodes om die Internet te fynkam vir nuwe inhoud.

· Die indekse wat geskep is kan verskil in terme van hoe die materiaal geklassifiseer is.

· Die soek-algoritme sal van een soekenjin na ‘n ander verskil.

· Die algoritme om die volgorde van die bladsy/webtuistes te rangskik mag verskil ens.
(2)
7.6.8. Enige DRIE van: (((
· Maak gebruik van Boole operators om woorde in of uit te sluit

· Probeer om ander sinonieme vir bestaande woorde te gebruik.

· Beperk die soektog tot ‘n domein bv. Suid-Afrika (.ZA) of .ORG

· Spesifiseer datumgrense
· Gebruik aanhalingstekens

· Gebruik 'n gevorderde soektog

· Wees spesifiek / gebruik sleutelwoorde ens. 
(3)
7.6.9. Enige TWEE van: ((
· Bluetooth werk met radioseine en infrarooi met lig

· Bluetooth kan oor langer afstande werk 

· Met Bluetooth hoef die ontvanger nie in lyn met die sender te wees nie ens. 
(2)

7.6.10. Nee, ( ‘n intranet bied net toegang vir werknemers/lede van ‘n maatskappy/organisasie aan wie die intranet behoort. ( ‘n Ekstranet laat ook toegang toe vir mense van buite die maatskappy/organisasie. (
(3)
7.7. Enige TWEE van: ((
· Versnel die proses by die verkoopspunt

· Meer akkuraat

· Kan gekoppel wees aan ‘n voorraadbeheerprogram ens.
(2)

7.8. Die gebruik van ‘n defragmenteringsprogram kan die rekenaar se werksverrigting verbeter maar dit sal nie meer (vrye) hardeskyf-spasie skep nie. ((
Dit hoef nie daagliks te gebeur nie (baie tydrowend) en ‘n analise van die hardeskyf kan so af en toe gemaak word om te sien of dit nodig is om die hardeskyf te defragmenteer of nie. ((.
(4)


7.9.4. ’n Netskans is ontwerp om ongemagtige toegang tot ‘n netwerk of rekenaar te verhoed asook om gemagtigde konneksies toe te laat. (( 
(2)

7.9.5. Elke kliënt kan slegs aan die Internet koppel met behulp van die instaan-bediener. ( Die instaan-bediener ondersoek elke versoek in terme van IP-adresse en protokolle en mag sodoende die versoek toestaan of afkeur. ((
(3)
7.9.6. ‘n Instaan-bediener versamel (‘caches’) die webtuistes wat voorheen afgelaai is. (
 Die instaan-bediener sal eers probeer om die aangevraagde webbladsy van sy lokale versameling oop te maak voor hy die webbladsy van die Internet aflaai. (
(2)




7.10 Enige TWEE van: ((
· Die greep (hoe dit in die hand pas)

· Die tipe bedryfstelsel

· Lewensduur van batterye 

· Die aantal gleuwe vir verwyderbare geheuekaarte

· Ingeboude toepassings ens.
(2)

7.11 Enige DRIE van: (((
· Gebruik van wagwoorde 

· Toekenning van gebruikerregte

· Skep van gebruikersgroepe

· Biometriese toestelle ens.
(3)

7.12.4. Enige TWEE van: ((
· Tasskerm gebruikertussenvlak

· Volle sleutelbord

· Bedryfstelsel

· Internet-konnektiwiteit

· Toepassingsprogrammatuur ens.
(2)

7.12.5. Slimfoon kan net gebruik maak van selfoon-netwerke PDAs maak gebruik van Wi-Fi ens. ((
(2)

7.12.6. iPhone-bedryfstelsel (
(1)
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SCENARIO





Drie studente (Ada Lovelace, Charlie Babbage en Stefanus Allen) wat verlede jaar by jou skool matrikuleer het, het hulle eie rekenaarfirma begin. Hulle het elkeen ‘n skootrekenaar gekry en die kantoor is toegerus met ‘n PR (PC) wat hulle as ‘n bediener gaan gebruik.  Die spesifikasies vir die skootrekenaars word onder vertoon:





Dual Core Processor 1.73 GHz


1MB L2 Cache 533 MHz FSB


1024 MB DDR2-667 DIMMs (2x512)


DVD/RW Multi Drive optical drive


200 GB SATA Hard drive


13.3” WXGA TFL LCD display 


10/100 Ethernet LAN


56K Modem


802.11b/g


Integrated camera


Bluetooth


Vista Business








N = 0


Maak tekslêer oop


Herhaal


	Lees ‘n reël van teks uit die tekslêer


	Skakel teks om na numeriese waarde en stoor in veranderlike Temp 


	Tot = Tot + Temp 


Gem = Tot / N


N = N + 1


 Tot einde van tekslêer 


Vertoon waarde van Gem 
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