SEPTEMBER 2009 REKORDEKSAMEN
VRAESTEL 2: TEORIE
TYD:

3 URE
TOTAAL: 
205
INSTRUKSIES:
1. Skryf netjies

2. Beantwoord al 5 vrae

3. Voltooi die “Trace Table” op die papier wat voorsien word.

Vraag 1:








          
          (20)

Meervoudige keuse: (5 x 2 = 10)

1.1. Die “chipset” … 








  
(2)

a. is verantwoordelik vir alle kommunikasie op die moederbord.

b. stel die minimum geskiktheid van die moederbord vas.

c. stel die maksimum geskiktheid van die moederbord vas.

d. is van geen belang op die moederbord nie.

1.2. Die “North Bridge” is verantwoordelik vir…





  
(2)

a. die spoed van die “front side bus”.

b. kommunikasie tussen die “PCI Express” en die “CPU”.

c. kommunikasie tussen die “CPU” en die “USB” poorte.

d. algemene kommunikasie op die moederbord.
1.3. ‘n Ingeboude videokaart… 






  

(2)

a. is op die “South Bridge” geleë.

b. word deur die “South Bridge” beheer.

c. word deur die “North Bridge” beheer.

d. is in die “Bus link” geleë.

1.4. Die “front side bus” … 







  
(2)

a. staan ook bekend as die “system bus”.

b. staan ook bekend as die “external bus”.

c. word gebruik om data van permanente geheue na die USB poorte te vervoer.

d. word gebruik om data van die USB poorte na die permanente geheue te vervoer.

1.5. Die “expansion bus” … 







  
(2)

a. laat nie toe dat data oorgedra word nie.
b. staan nie ook bekend as die “PCI bus” nie.

c. staan ook bekend as die “PCI bus”.

d. kan uitgehaal word om skoongemaak te word.

Waar of Vals: Indien vals, verduidelik jou antwoord.




(5 x 2 = 10)

1.6. Toestelle in die PCI gleuwe is verplaasbaar en daar kan tot 10 van hulle wees.
  
(2)

1.7. FireWire sal in die toekoms USB vervang.





  
(2)

1.8. AGP is ‘n relatief nuwe standaard in staat daartoe om geweldige vinninge data oordrag te doen. 










  
(2)

1.9. Alle proseseerders gebruik FLU en ALU.





  
(2)

1.10. Registers is permanente stoorstrukture.
 




  
(2)












(20)

Vraag 2:









          (55)
1. Wat is RAID? 
   





            


(2)

2. Wat is RAID vlak 0 en hoe werk dit? 



 


(2)

3. Wat is RAID vlak 5 en hoe werk dit? 



 


(2)

4. Hoe kan eindgebruikers hul sekondêre stoorgeriewe verbeter?
            


(5)

5. Noem vyf (5) moontlike metodes om die CPU te verbeter.

                                     
(5)

6. Wat is die tweeledige probleem met die internet? 


                                     
(4)

7. Wat is ‘n ‘DoS’ aanval?






                         
(3)

8. Wat is ‘key loggers’? Hoe raak ‘n mens daarvan ontslae?

                                     
(3)

9. Wat is ‘phishing’?







                         
(2)

10. Verduidelik wat ‘social engineering’ is en waarvoor dit gebruik word.
                                     
(4)

11. Wat is ‘n ‘firewall’ en hoe werk dit?





                         
(4)

12. Hoe werk sleutelinkripsie?






 

(3)

13. Waarna verwys die betroubaarheid van inligting?



                         (2)

14. Waarna verwys die validiteit van data?                                                



(2)

15. Wat behels die verifiëring van data? 
   


  
            


(2)

16. Die stelling word gemaak dat Informasie Tegnologie die wêreld ‘n beter plek maak.  Noem en bespreek ten minste vyf (5) areas waarin ICT die grrotste verskille maak.
       
            (10)
(55)
Vraag 3: 









          (50)
1. Ontwerp ‘n “trace table” vir die volgende scenario. Jy word voorsien van die volgende data.  Die data is komma verdeel. 








(25)
	Acronym
	Meaning
	HV_Google
	HV_Yahoo
	HV_Windows_Live
	HV_Lycos
	HV_Netscape

	3G
	Third-generation
	86
	21
	28
	67
	32

	ACL
	Access Control List
	43
	9
	48
	7
	84

	AIF
	Audio Interchange Format
	91
	37
	77
	33
	70

	AID
	Advertiser ID
	31
	17
	33
	47
	25

	AIP
	Association of Internet Professionals
	48
	15
	87
	29
	77

	ANSI
	American National Standards Institute
	88
	82
	3
	14
	15

	AJAX
	Asynchronous JavaScript and XML
	59
	1
	77
	65
	77

	API
	Application Program Interface
	21
	68
	59
	95
	64

	ARP
	Address Resolution Protocol
	67
	30
	9
	77
	50

	ASCII
	American Standard Code for Information Interchange
	57
	95
	68
	34
	1

	ACE
	Accredited System Engineer
	77
	75
	20
	15
	91

	ASF
	Advanced Streaming Format
	86
	69
	29
	10
	63

	ASIN
	Amazon.com Standard Item Number
	16
	28
	54
	96
	18

	ASP
	Active Server Pages or Application Service Provider
	18
	58
	50
	29
	16


Ontwerp ‘n “trace table” om die invoer van data in sewe (7) reekse te simuleer. Gebruik die aangehegde bladsy om dit op te doen.  Hou boek van al die veranderlikes wat vereis word.  Die data word lyntjie vir lyntjie ingelees en jy sal dus string manipulasie moet toepas.

2. Nadat jy die “trace table” vir die scenario voltooi het, voltooi die Delphi kode vir dieselfde “trace table”.  Onthou om jou kode the annoteer.  Gebruik al die komponente en veranderlikes wat jy nodig kry.  Gebruik die kode segment hieronder as jou beginpunt: 
procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);

begin

end;

(25)(50)

Vraag 4: 









          (60)

[image: image1.jpg]



1. Benoem al die komponente in die beeld hierbo gemerk.




(10)

2. Wat is die FSB? 








(2)

3. Wat is die funksies van die “North Bridge”? 





(5)

4. Wat is die funksies van die “South Bridge”? 





(5)

5. Watter rol speel die Eksterne Bus?






(2)

6. Waarvoor word die volgende soorte geheue gebruik?




(10)

a. ROM

b. CMOS

c. DRAM

d. SRAM

e. Flash RAM

7. Beskryf die masjiensiklus. 







(5)

8. Watter redes kan ‘n mens aanvoer om ‘n netwerk te gebruik?



(5)

9. Waarvoor staan die volgende afkortings en waarvoor word hulle gebruik?


(16)

a. LAN

b. WAN

c. TCP/IP

d. IrDA

e. WiFi

f. RFID

g. FTP 

(60)


Vraag 5









          (20)

1. Watter rol speel “Cache memory” en “caching” in die CPU? 



(3)

2. Wat is virtuele geheue en watter rol speel dit in die werkverrigting van ‘n rekenaar?
(3)

3. Wat is GIGO? 









(2)

4. Wat kan ‘n mens doen om jou data en rekenaar te beskerm? 



(5)

5. Wat is identitetisbedrog en hoe gebeur dit?





(4)

6. Wat behels die etiese gebruik van data en ICT hardeware?



(3)

(20)

    TOTAAL: 205

