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HIERDIE VRAESTEL BESTAAN UIT 19 BLADSYE


INSTRUKSIES EN INLIGTING

1. Hierdie vraestel bestaan uit VYF afdelings wat soos volg ingedeel is : 

AFDELING A :  Meervoudigekeuse-vrae			(10) 
AFDELING B :  Apparatuur en programmatuur			(61)
AFDELING C :  Toepassings en implikasies			(25)
AFDELING D :  Programmering en programmatuurontwikkeling	(44)
AFDELING E :  Geïntegreerde scenario			(40)

2. Beantwoord AL die vrae.

3. Lees AL die vrae noukeurig deur.

4. Nommer die antwoorde korrek volgens die nommeringstelsel wat in hierdie vraestel gebruik is.

5. Skryf netjies en leesbaar.

6. Begin elke vraag op ‘n nuwe bladsy.



AFDELING A: MEERVOUDIGEKEUSE-VRAE

VRAAG 1

Verskeie opsies is as moontlike antwoorde op die volgende vrae gegee.  Kies die antwoord en skryf slegs die letter (A – D) langs die vraagnommer (1.1 – 1.10) in die ANTWOORDEBOEK neer.

1.1 Watter EEN van die volgende stellings oor hardeskywe is VALS?

A. Eksterne hardeskywe konnekteer normaalweg aan die rekenaar deur Firewire of USB poorte.
B. Eksterne hardeskywe maak gebruik van krag deur die USB voorsien.
C. Eksterne hardeskywe kan gebruik word vir rugsteun.
D. Eksterne hardeskywe het geen bewegende dele.	(1)

1.2 Watter term pas nie?

A. Latensie
B. SATA
C. AGP
D. Soektyd	(1)

1.3 Watter EEN van die volgende stellings oor Quad pumped geheue is 
WAAR?

A. Quad pumped geheue sal op enige moederbord werk.
B. Quad pumped geheue dra data 4 keer per klokpuls oor.
C. Quad pumped geheue word hoofsaaklik gebruik by video kaarte.
D. Quad pumped geheue werk teen 4 keer die spoed van die SVE.	(1)

1.4 Die volgende algoritme vir ‘n IF-stelling moet getoets word.
IF (b > 10) AND (b < 20) THEN
VERTOON b

Die beste stel toetsdata vir b om die algoritme te toets is ...

A. 10, 11, 15, 19, 20
B. 8, 9, 10, 11, 20
C. 9, 10, 12, 20, 21
D. 8, 9, 10, 20, 21	(1)


1.5 Die volgende adres is in ‘n tegniese handleiding vir ‘n skool se webtuiste.
ftp://www.northpeakhs.edu.za 

Wat is die doel van die webadres?

A. Om lêers op te spoor  wat opgelaai of afgelaai moet word.
B. Om die skool se e-pos bediener te vind.
C. Om die skool se webtuiste te vind
D. Om die skool se databasis vir administratiewe personeel te  te vind.	(1)

1.6 Wanneer ‘n objekklas sy data teen toegang deur ander kode beskerm, 
staan dit bekend as ...

A. parameteroordrag.
B.  abstraksie.
C. enkapsulering.
D. modulêre programmering.	(1)

1.7 Die beskerming van jou data deur dit oor verskeie skywe te versprei en
 pariteit in te sluit, is ‘n tegniek wat bekend staan as ...

A. RAID 0.
B. ‘mirroring’.
C. rugsteuning.
D. RAID 5.	(1)

1.8 ‘n 64-bis verwerker verwys na die ...

A. verwerkingspoed van die verwerker.
B. grootte van die registers in die verwerker.
C. grootte van die vlak1-kasgeheue in die verwerker.
D. hoeveelheid basiese instruksies wat die verwerker kan herken.	(1)

1.9 Watter EEN van die volgende stellings is NIE ‘n gevolg van die 
vergroting van registers in die SVE nie.
A. Bewerkings met groter getalle kan gedoen word.
B. Meer hitte word deur die SVE gegenereer.
C. Vinniger verwerking.
D. Meer geheue kan direk geadresseer word.	(1)



1.10 Die statistieke van die onderstaande tabel toon die resultaat van DRIE programme wat almal dieselfde probleem oplos.

	
	PROGRAM A
	PROGRAM B
	PROGRAM C

	Totale toevoer/afvoer foute

	4
	7
	3

	Gemiddelde looptyd
	3.2s
	2.9s
	3.5s

	Totale ernstige foute wat die program laat uitbom
	1
	0
	1



Watter EEN van die volgende stellings word ondersteun deur die bewyse in die tabel?

A. Program A is die effektiefste program; Program B is die betroubaarste 
en Program C is die mees stabiele program
B. Program B is die effektiefste program; Program C is die betroubaarste
 en Program A is die mees stabiele program
C. Program C is die effektiefste program; Program A is die betroubaarste 
en Program B is die mees stabiele program
D. Program B is die effektiefste program; Program C is die betroubaarste 
en Program B is die mees stabiele program	(1)

 
TOTAAL AFDELING A : 10



AFDELING B:  APPARATUUR EN PROGRAMMATUUR

SCENARIO: 
Die plaaslike hospitaal het ‘n toelaag van die regering af ontvang en wil alle IT 
stelsels opgradeer en goeie maatreëls in plek stel om meer tegnologies gevorderd te wees.  Jou skoolhoof se vrou is hoof oor die hospitaal se departement en het julle IT klas gevra om te help sodat die geld op die beste moontlike manier spandeer kan word.

VRAAG 2
Kwotasies is ontvang vir verskillende rekenaars.  Die spesifikasies is vir ‘n bediener rekenaar en ‘n persoonlike rekenaar word vertoon in die onderstaande tabel.

	Rekenaar 1 : Bediener Rekenaar

	Rekenaar 2 : Persoonlike Rekenaar 


	Verwerker(s) : (1) Intel® Core® i3-3220 (3.3GHz/2-kerne/3MB/65W, HT) Verwerker
Kasgeheue : 3MB (1 x 3MB) L3 cache
Geheue : 2GB (1 x 2GB) PC3-12800E DDR3 UDIMM
Hardeskyf : 1x500GB NHP LFF SATA RAID Tegnologie
Interne Stoor : 4 LFF NHP SAS/SATA HDD kas; insluitend 3 LFF hardeskyf blanks
Optiese Skyf : HP Half-Height 16x SATA DVD-ROM
Netwerkbeheerder : HP Ethernet 1Gb 2-port 330i Adapter

	Verwerker(s): Intel® Xeon® Quad-Core Verwerker W3565 (3.2 GHz) Intel® X58 Express skyfiestel
Kasgeheue: 8MB Cache
Geheue : 8 GB 1333 MHz DDR3 ECC Unbuffered memory (4 or 6 DIMM slots)
Hardeskyf : 160 GB SATA 



Optiese Skyf : 16X SATA SuperMulti LightScribe DVD /-RW
17'' LCD skerm ingesluit
Sleutelbord en muis ingesluit




2.1 Die hospitaal wil die bediener van hulle plaaslike netwerk opgradeer en wil duidelikheid hê oor ‘n paar kwessies : 
Twee tipes geheue word deur die Bediener gebruik.

2.1.1 Hoekom is kasgeheue vinniger as gewone geheue?	(2)

2.1.2 Water rol speel elkeen (RAM en Kasgeheue) in ‘n 
rekenaarstelsel?	(2)

2.1.3 Klokvermenigvuldiging is een van die faktore wat kasgeheue in
 die SVE ‘n noodsaaklikheid gemaak het.  Verduidelik hoekom.	(4)

2.1.4 Die konsep van kasberging (‘caching’) word ook elders in die
 rekenaar toegepas.  Gee ‘n voorbeeld van hoe kasberging 
gebruik word om deurblaai op die net te verbeter. 	(4)

2.2 Die persoonlike rekenaar se SVE(‘CPU’) word beskryf as Qaud-kern
 (‘Quad Core’).

2.2.1 What beteken Quad-kern (‘Quad Core’)?	(2)

2.2.2 Watter tipe verwerkingstegniek word deur ‘n Quad-kern (‘Quad Core’) SVE (‘CPU’) gebruik wat nie deur ’n enkelverwerker toegepas kan word nie?	(1)

2.2.3 Wanneer gebruikers verskeie programme gelyktydig uitvoer, 
sal hulle vind dat enkelkern-SVE (‘Single Core CPU) stadiger is 
as ‘n Quad-kern-SVE (‘Quad Core CPU’), selfs al werk die SVE’s (‘CPU’) almal teen dieselfde spoed.  Verduidelik waarom.	(2)

2.2.4 Die skyfiestel (‘chipset’) is ‘n integrale deel van die ontwerp 
van ‘n rekenaar.

a) Beskryf kortliks die primêre funksie van die skyfiestel	(2)

b) Die volgende toestelle moet aan die skyfiestel gekoppel 
word.  Dui vir elke toestel aan of dit aan die noordbrug of
 suidbrug gekoppel sal word.

i) USB	(1)

ii) PCI Express	(1)

iii) Netwerkkaart	(1)

2.3 Sal dit moontlik wees om die SVE’s (CPU) later op te gradeer? 
Motiveer jou antwoord.	(2)



2.4 Een van die faktore wat ‘n invloed op die werkverrigting van ‘n verwerker
het, is die ontwerp van sy instruksiestel. 

2.4.1 Verduidelik wat die instruksiestel van ‘n verwerker is.	(1)

2.4.2 Gee EEN voorbeeld van ‘n uitgebreide instruksiestel.	(1)

2.5 Hardeskywe stoor groot hoeveelhede data.  Vir sommige besighede is 
hulle data kritiek en daarom word RAID-tegnologie dikwels gebruik. 

2.5.1 Wat is RAID-tegnologie?	(1)

2.5.2 Beskryf kortliks hoe RAID Vlak 5 werk.	(2)

2.6 Beide die rekenaars het DDR3-geheue.  DDR verwys na dubbele datakoers(“Double Data Rate”).

2.6.1  		Watter spesifieke aspek van die werkverrigting van ‘n rekenaar 
 	sal verbeter word deur gebruik te maak van DDR-geheue?
  	 Verduidelik hoekom dit sal verbeter.	(2)

2.6.2		Verduidelik kortliks hoe dataoordrag by DDR werk.	(2)

2.7 Die koelplaat (‘Heatsink’) en waaier affekteer die werkverrigting van die SVE.

2.7.1	Hoekom is dit nodig om ‘n koelplaat (‘Heatsink’) en ‘n waaier 
te hê?	(3)

2.8 Voordat die personeel van die hospitaal die rekenaars kan gebruik, moet 
die hardeskywe van die rekenaars eers voorberei word.  Hardeskywe 
word dikwels in partisies verdeel.

2.8.1	Wat beteken dit om ‘n hardeskyf in partisies te deel en wat is 
die effek van ‘n hardeskyf wat in partisies verdeel is?	(2)

2.8.2	Gee TWEE voordele daaraan om ‘n hardeskyf in partisies te 
deel.	(2)

2.9 Die rekenaar wat een van die susters gebruik vertoon skielik ‘n boodskap 
oor ‘lae geheue’.  Een tegniek wat so ‘n gebeurtenis kan verminder is die gebruik van virtuele geheue.  Verduidelik wat virtuele geheue is en hoe 
dit werk.		(4)
 
2.10 Wanneer ‘n netwerk gebruik word, is sekuriteit ‘n baie belangrike saak.

2.10.1	Watter bedryfstelsel sal jy vir die bediener aanbeveel?  
Motiveer jou antwoord	(2)

2.10.2	Noem TWEE maniere waarop die netwerkadministrateur elke gebruiker se toegang tot die netwerk kan beheer.	(2)

2.11 Gedurende die opstel van die rekenaars het een van die personeel gekla 
dat die rekenaar baie stadig is.

2.11.1	Waar kan sy gaan kyk om te sien watter prosesse tans 
uitgevoer word?	(2)

2.11.2	Watter ander probleme kan die oorsaak wees dat die 
rekenaar stadig werk?  Gee TWEE voorstelle hoe jy die 
probleem sal oplos.	(4)

2.12 Die bedryfstelsels van beide rekenaars ondersteun multitaakverwerking (‘multitasking’) en multidraadverwerking (‘multithreading’).

2.12.1	Wat beteken dit as ‘n bedryfstelsel ‘n rekenaar toelaat om multitaakverwerking te doen?	(2)

2.12.2	Verduidelik wat multithreading beteken.	(3)

2.12.3	Gee ‘n praktiese voorbeeld van multithreading wat 
plaasvind tydens die gebruik van ‘n rekenaar.	(2)

TOTAAL AFDELING B: 61



AFDELING C: TOEPASSINGS EN IMPLIKASIES

VRAAG 3: e-KOMMUNIKASIE

3.1	Die bestuur het versoek dat e-kommunikasie fasiliteite by die hospital
 ingerig moet word.
	3.1.1	Noem TWEE voordele van e-kommunikasie uit die oogpunt 
van die hospitaal.	(2)
	3.1.2	Noem EEN voordeel van e-kommunikasie uit die oogpunt 
van die pasiënte.	(1)
3.2	BSL (‘SSL’) sal as ‘n enkripsie-protokol geïmplementeer word.
	3.2.1	Verduidelik kortliks wat enkripsie is.	(2)
	3.2.2	Wat word benodig om in staat te wees om ‘n 
BSL-geënkripteerde e-pos te ontsyfer?	(2)
3.3	Noem en bespreek kortliks TWEE maniere van e-kommunikasie wat 
die hospitaal kan gebruik om met pasiënte te kommunikeer.	(4)
3.4	Die administratiewe personeel moet gereeld nuusbriewe oor gesondheidskwessies aan die publiek uitstuur.  Gee TWEE maniere 
waarop dit gedoen kan word sonder dat die nuusbriewe as SPAM 
beskou word.	(2)

	[13]



VRAAG 4: SOSIALE EN ETIESE KWESSIES

[image: south-africa-biometrics]Slim ID kaarte kan moontlik in die volgende Suid-Afrikaanse verkiesing gebruik word : Minister
Deur Adam Vrankulj, Maart 5, 2013 - 
Teen 2014, sal sommige Suid Afrikaners nuwe slim ID-kaarte gebruik in die plek van die huidige groen identiteitsboekies en dit is moontlik dat die ID-kaarte in die volgende algemene verkiesing gebruik gaan word, meen die land se minister van Binnelandse Sake, Nkosazana Dlamini-Suma.
Covered in BiometricUpdate.com, die Departement van Binnelandse Sake beplan om die ID-- kaarte uit te reik met die doel om identiteitsdiefstal- en bedrog te verminder.  Die kaarte sal ingeboude mikroskyfies bevat en in terme van biometrie sal dit ook vingerafdruk data en ‘n permanente foto van die kaarthouer bevat.
Suid-Afrika word deel van ‘n lys van lande wat ‘n program in plek het vir instelling van elektroniese identiteitskaarte.  Vir gerieflike reis, tesame met die skeping van goedere tussen kontinente, het baie regerings aangedring op meer betroubare identifikasie metodes en het hulle gewend na elektroniese identiteits programme. ‘n Onlangse Biometriese Navorsings Nota verwag dat die mark vir eID kaarte teen 2015 ‘n geskatte bedrag van US$5.2 biljoen sal bereik. 
Die Departement van  Basiese Onderwys Suid-Afrika het ook planne om ‘n massiewe projek te loots wat sal toesien dat 24,000 skole toegerus word met biometriese inklokstelsels.  Daar word verwag dat die projek die grootste in sy soort sal wees en behoort teen 2013 in plek te wees. In Suid-Afrika se onderwysstelsel word daar huidiglik van gewone pen en papier intekenstelsels gebruik gemaak wat veroorsaak dat die stelsel vatbaar is vir misdaad en bedrog.
Bron : www.BiometricUpdate.com (Vertaal)

4.1	In die artikel verwys die skrywer na identiteitdiefstal en -bedrog.
	4.1.1	Wat is identiteitsdiefstal? 	(2)
	4.1.2	Gee ‘n voorbeeld hoe identiteitsdiefstal gebruik kan word 
om ‘n misdaad te pleeg.	(1)
4.2	Volgens die artikel sal baie skole met Biometriese klokstelsels 
toegerus word. 
	4.2.1	Wat is Biometrie?	(2)
	4.2.2	Hoe kan biometriese toestelle by die hospitaal geïmplementeer 
word vir sekuriteitsdoeleindes?	(2)

4.3	Waarna verwys die e in eID-kaarte?	(1)
4.4	Die personeel sal volle toegang tot die Internet hê.
	4.1.1	Behoort die personeel tot sekere webtuistes op die Internet 
beperk te word? Gee ’n rede vir jou antwoord.	(1)
	4.1.2	Gee ‘n voorbeeld van ‘n webtuiste waarop daar ‘n 
beperking kan wees.	(1)
4.5	Verduidelik die term rekenaarmisdaad.	(2)

	[12]


TOTAAL AFDELING C: 25






AFDELING D:  PROGRAMMERING EN PROGRAMMATUURONTWIKKELING
VRAAG 5: ALGORITMES EN BEPLANNING
Die hospitaal sal ‘n program gebruik wat rekord hou van alle pasiënte wat 
opgneem is.  Voornemende pasiënte kan hul bed vir enige operasies vooraf op 
die Internet bespreek.

5.1	Om rekord te hou van rekeninge van pasiënte, word aan elke pasiënt ‘n 
unieke reeks van 4 nommers, 3 karakters en die datum gegee. Bv. 8555SAL2009.  Die 4-syfernommer is in ‘n tekslêer gestoor en word net geïnkrementeer elke keer indien ‘n nuwe rekening geskep word.  Die 3 karakters is die eerste 3 letters van die van.  Die datum word ingesleutel as MMDDJJJJ. Die laaste 4 karakters bestaan uit die dag (2 karakters) en die maand (2 karakters).
	Ontwerp ‘n algoritme (pseudo kode) om ‘n rekeningnommer te genereer. 	(10)
[image: ]
5.2












	Die afvoerskerm vir aanlyn bespreking vir opname word hierbo vertoon.  


	Analiseer die skermontwerp krities met inagneming van skermuitleg, gebruikersvriendelikheid en navigasie. 	(4)
5.3	Die operasieafdeling benodig ‘n databasis met al die medisyne
 tesame met die verskaffers. Op hierdie manier kan dokters vasstel watter verskaffer watter medisyne voorsien sodat die verskaffer dadelik gekontak 
kan word indien meer inligting benodig word. 
Die seun van een van die dokters neem IT as ‘n vak en het die volgende 
tabel geskep:
	Verskaffer Naam
	TelNo
	Epos
	Med1
	Med2
	Rep
	RepSelNo

	Medsone
	0115687562
	medsone@iafrica.com
	Singulase
	NoPain
	E. Modise
	0823354232

	Medsone
	0115687562
	medsone@iafrica.com
	Boresa
	Balinox
	B. Raath
	0725546552

	Brothermed
	0112548652
	brmed@telkomsa.net
	Ursonase
	Urinac
	U. Smit
	0845556625

	Batamed
	0125567895
	batamed@mweb.co.za
	Pulmoral
	
	P. Meyer
	0723356456

	Batamed
	0125567895
	batamed@mweb.co.za
	Lamikon
	Gowellan
	L. Mopedi
	0786546588




5.3.1 Wat is ’n primêre sleutel in die konteks van ‘n databasistabel?	(2)

5.3.2 Verduidelik kortliks hoekom dit nie moontlik sal wees om enige enkele veld uit hierdie tabel as ‘n primêre sleutel te gebruik nie.	(2)

5.3.3 Verskaf TWEE redes hoekom dit ‘n beter idee is om hierdie 
stelsel in ‘n databasis eerder as in ‘n sigblad te implementeer.	(2)

5.3.4 Verskaf TWEE redes hoekom dit nie ‘n goeie idee is om die 
hele adres in een veld te stoor nie.	(2)

5.3.5 Die tabel is duidelik nie genormaliseer nie. Wat is die algemene doelwit van normalisasie in ‘n databasis?	(2)






5.4	Die kode word in ‘n unit, genoem HOSPUNIT, gegee.
	USER {Naam van klas}
	PRIVATE {ATTRIBUTES}
		fNaam : String;
		fID : String;
		fMediesFondsNo : Integer;
PUBLIC {ATTRIBUTES}
Constructor Create (sNaam, sID: String;iMediesFondsNo : Integer);
Function getId : String;
Procedure BerekenKoste;
Function getMediesFondsNo : Integer;
5.4.1	Sal jy na ‘n konstruktor (‘constructor’) as ‘n metode verwys?
Motiveer jou antwoord.	(2)
5.4.2	Identifiseer EEN accessor- en EEN mutator-metode.	(2)
5.4.3	Noem EEN beduidende verskil tussen ‘n private metode en ‘n public- metode.	(2)
5.4.4	Die klas is uitgebrei en nuwe metodes is bygevoeg.
			USER {Naam van klas}
			PRIVATE {ATTRIBUTES}
		     fNaam : String;
		     fID : String;
		     fMediesFondsNo : Integer;
		     fDepositoBet : Real;
		     Procedure setBalans;
	PUBLIC {ATTRIBUTES}
Constructor Create (sNaam, sID: String;iMediesFondsNo : Integer);
Function getId : String;
Procedure BerekenKoste;
Function getMediesFondsNo : Integer;
	Gedurende die implementering van die objek, was toegang 
tot die metode setBalans nie beskikbaar nie. Verduidelik wat die 
probleem veroorsaak het en dui aan hoe dit sigbaar gemaak kan word. 	(3)



5.5	Die ontwerp van fouthantering en ontfouting (‘debugging’) speel ‘n 
groot rol wanneer ‘n program ontwerp word.
5.5.1	Noem DRIE algemene tipes foute in programmering.	(3)
5.5.2	Verduidelik die konsep hantering van uitsonderings
 (‘exception handling’).	(2)
5.5.3	Gee TWEE redes waarom validering van data wat in ‘n 
program ingelees word, noodsaaklik is.	(2)
5.5.4	Normale toetsdata onthul dikwels nie moontlike foutiewe 
afvoere van ‘n program nie.
Noem TWEE tipes toestdata wat sal help om korrekte 
afvoere te verseker.	(2)
5.5.5	Noem TWEE goeie programmeringspraktyke wat gevolg kan 
word om die ontfouting van ‘n program makliker te maak.	(2)

	TOTAAL AFDELING D: 44



AFDELING E: GEÏNTEGREERDE SCENARIO
VRAAG 6
Die hospitaal gaan ‘n dagsaal byvoeg vir klein operasies.  Die dokters in die gemeenskap kan van die fasiliteit gebruik maak, maar wil in ‘n netwerk 
gekoppel wees sodat inligting direk na hulle spreekkamers gestuur kan word.

6.1	Om ‘n effektiewe diens te kan lewer, moet die hospitaal toegang tot 
e-pos en aanlynbankdienste kry.  ‘n Ondersoek na ADSL en 
 3G is gedoen.
Doen ‘n aanbeveling van watter een om te kies deur die voordele en 
nadele van ADSL en 3G met mekaar te vergelyk.	(5)
6.2	‘n Netwerk wat alle rekenaars sal koppel, sal opgestel word.  Die rekenaars
 in ‘n netwerk het ‘n protokol nodig om kommunikasie te kan fasiliteer.
	6.2.1	Wat is ‘n kommunikasieprotokol?	(2)
6.2.2	TCP/IP is ‘n protokol suite wat meestal gebruik word vir Internetkommunikasie.  Noem en verduidelik kortliks die 
basiese eienskap van enige DRIE van die protokolle wat in 
die TCP/IP-protokolsuite ingesluit is.	(3)
	6.2.3	ADSL maak gebruik van pakkieskakeling (‘packet-switching’). Verduidelik kortliks hoe pakkieskakeling werk.	(4)
6.3	Omdat Internetkonneksie ‘n prioriteit is, sal die hospitaal by elke dokter 
se spreekkamer die nodige toerusting bevat om elke netwerk aan die 
Internet te koppel.  Hierdie toerusting sal insluit : 
	- ‘n Roeteerder (‘router’)
	- ‘n Firewall
	6.3.1	Beskryf kortliks DRIE funksies van ‘n roeteerder.	(3)
	6.3.2	Een van die dokters stel voor dat die Firewall nie nodig sal 
wees nie omdat antivirusprogrammatuur op alle rekenaar geïnstalleer sal wees.  Is hierdie stelling korrek?  	(1)
	6.3.3	Verduidelik kortliks hoe ‘n Firewall ‘n rekenaar beskerm.	(2)




6.4	Die hospitaal besluit om die konsep ‘Cloud Computing’ te gebruik vir toepassingsprogrammatuur.  Op
 grond van hierdie besluit sal die dokters algemene administratiewe take 
aanlyn kan doen deur fasiliteite soos Google Docs te gebruik.
	6.4.1	Beskryf TWEE voordele daarvan om aanlynprogrammatuur 
soos hierdie te gebruik (die program is nie op jou rekenaar geïnstalleer nie, maar loop op ‘n bediener waarmee jy koppel wanneer jy die Internet gebruik – jou dokumente word ook op 
daardie bediener gestoor).	(2)
	6.4.2	Beskryf DRIE nadele van hierdie tipe stelsel.	(3)

6.5	6.5.1	Waarvoor staan VPN?	(1)
	6.5.2	Gee EEN voordeel vir die hospitaal as hulle ‘n VPN gebruik.	(1)
	6.5.3	Sekuriteit is altyd ‘n probleem.  Indien daar besluit sou word 
om ‘n VPN op te stel, gee TWEE tipes sekuriteitsmaatreëls wat geïmplementeer moet word.	(2)
6.6	Sommige dokters het PDAs en wil dit gebruik om inligting te stoor.
	6.6.1	Noem EEN moontlike bedryfstelsel wat op ‘n PDA gelaai 
kan word.	(1)
	6.6.2	Noem TWEE maniere waarop dokters inligting na die netwerk 
van die hospitaal sal kan oordra.	(2)
6.7	Die dokters wil graag deel vorm van ‘n mediese netwerk waar hulle 
met ander dokters reg oor die wêreld kan kommunikeer.
	6.7.1	Watter program kan hulle gebruik om aan video-konferensies 
deel te neem?	(1)
	6.7.2	Watter hardeware (kan ook op rekenaar ingebou wees), behalwe ‘n rekenaar, sal hulle benodig om 
video-konferensies te doen? Noem TWEE.	(2)
	6.7.3	Met watter kommunikasieprotokol werk die program waarna 
verwys word in 6.7.1?	(1)





6.8	Die koppeling van rekenaars in ‘n globale netwerk het op verskillende 
maniere ‘n impak op verskillende sektore van die ekonomie.
6.8.1	Noem TWEE voordele van ‘n globale kommunikasienetwerk
 vir die mediese sektor.	(2)

6.9	Die hospitaal wil graag van die Internet gebruik maak om die publiek op ‘n opwindende en prikkelbare manier bewus te maak van Cholera.
6.9.1	Gee TWEE voorstelle hoe dit gedoen kan word.	(2)
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