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AFDELING A: MEERVOUDIGEKEUSE-VRAE

VRAAG 1
1.1 D
1.2 C
1.3 B
1.4 C
1.5 A
1.6 C
1.7 D
1.8 B
1.9 D
1.10 D
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AFDELING B: HARDEWARE EN SAGTEWARE
VRAAG 2
2.1.  	2.1.1	Kasgeheue hoef nie verfris te word nie. / is statiese geheue / 
is nader aan die SVE as gewone RAM 	(2)
	2.1.2	RAM – stoor data en instruksies vir verwerking. 
		Kasgeheue  – verhoog algemene spoed van die rekenaar. / stoor data en instruksies wat heel waarskynlik volgende deur SEV gebruik gaan word	(2)
	2.1.3		Die SVE (CPU)  werk teen ‘n ander spoed  as die  
moederbord / geheue  en sou moes wag vir data.  	(4)
	2.1.4		Die hardeskyf  hou webbladsye wat onlangs besoek is  en wanneer die webbladsy weer besoek word, word dit van die
 skyf af gelaai  wat vinniger is as die stadige 
kommunikasiekanaal van die Internet.  	(4)
2.2	2.2.1	Een mikrovlokkie (chip) wat 4 fisiese SVEs bevat.	(2)
	2.2.2	Multi-kern verwerking   OF multi-verwerking.	(1)
	2.2.3		Die enkel-kern (core) SVE moet al die take die een na die 
ander / sekwensieel hanteer  terwyl daar met die quad-kern 
(core) SVE onafhanklike take geskep kan word en dit kan 
gelyktydig uitgevoer word. 	(2)
	2.2.4	a)	Beheer die oordrag van data/vloei  van data tussen die komponente op die moederbord.	(2)
                                      OF
Bepaal die maksimum kapasiteit van die moederbord.
		b)	i)	Suidbrug. 	(1)
			ii)	Noordbrug. 	(1)
			iii)	Suidbrug. 	(1)
2.3	Ja  
Solank die nuwe SVE in die Zif-soc inpas. 	(2)
2.4	2.4.1	‘n Instruksiestel is die basiese stel instruksies wat die SVE 
herken en uitvoer 	(1)
Aanvaar : die rekenaar in plaas van SVE.
Moenie aanvaar : ‘n basiese stel instruksies.



	2.4.2	Enige geldige voorbeeld van ‘n uitgebreide instruksiestel	(1)
MMX
SSE
Aanvaar: CISC, 3D-Now
2.5	2.5.1		RAID is ‘n manier om data oor baie hardeskywe te versprei 
	(1)
Aanvaar : baie hardeskywe word as 1 groot skyf gesien
Redundant Array of Independent/Inexpensive Disks
	2.5.2		RAID Vlak 5
· Data word opgebreek/verdeel in blokke en oor die skywe 
 		   versprei.
· Die RAID kontroleerder genereer en stoor ‘n pariteitsblok wat 
oor die skywe versprei word / Pariteitsbis is gestoor  	(2)
                                   OF
Slegs een punt vir: Stroking (‘striping’) met pariteit
2.6	2.6.1	Spoed Die spoed van die oordrag van data tussen die 
SVE (‘CPU’) en die LSG (‘RAM’)	(2)
	2.6.2	DDR laat toe dat data twee keer op elke kloktikkie oorgedra 
word - wanneer die spanning (‘voltage’) styg (wanneer die 
tikkie begin) en wanneer die spanning daal  (wanneer die
 tikkie stop).	(2)
2.7	2.7.1		Die koelplaat (‘heatsink’) lei die hitte weg van die verwerker  
    Die waaier blaas die warm lug uit die kas  
    As dit nie gedoen word nie sal die verwerker oorverhit. 	(3)
2.8	2.8.1	Verdeel ‘n enkele hardeskyf in twee ‘virtuele skywe’ . Dit sal 
voorkom of daar twee hardeskywe in die rekenaar is 	(2)
	2.8.2		Enige TWEE van die volgende:  	(2)
· Twee verskillende bedryfsteslels kan op die rekenaar gelaai word
· Een dryf kan gebruik word vir sagteware en die ander een vir data
· Herinstallering van die bedryfstelsel sal nie data affekteer nie 
· Gebruik Internet vanaf een skyf, beskerm ander skyf teen virusse




2.9	Virtuele geheue is spasie op die hardeskyf  wat die bedryfstelsel vir 
homself hou as “geheue” .  Leêrs word tussen die geheue en die 
hardeskyf geruil, dit staan bekend as “Paging”. 'n Program word nie 
meer beperk tot die grootte van die fisiese geheue wat beskikbaar is nie..
Elke program vat dus nou minder fisiese geheue en daarom kan 
meer programme gelyktydig uitgevoer word sonder enige fout 
boodskappe wat aandui dat daar nie genoeg fisiese geheue is nie. 	(4)
2.10	2.10.1	Windows Server – goeie sekuriteitseienskappe 
                                   OF 
             Linux – goedkoper en stabiel	(2)
             moet ‘n rede vir hulle keuse gee
	2.10.2	Enige TWEE van die volgende : 	(2)
· Wagwoorde
· Beperk regte op logon-profiel
· Beperk gebruikers in ‘sharing en securities’ van gedeelde leêrs

2.11	2.11.1	Windows Task Manager / Druk ctrl-Alt-Del 	(2)
	2.11.2	Enige TWEE  met voorstelle 	(4)
· Spoor viruses op  - hardloop antivirus 
· Spoor spyware op  – hardloop antivirus
· Baie programme oop – maak van die programme toe
2.12	2.12.1	Dit wil voorkom asof die rekenaar baie programme  gelyktydig uitvoer	(2)
NB: Die ‘wil voorkom asof’ is nie essensieel nie
	2.12.2	Multidraadverwerking (‘Multithreading’) is wanneer ‘n enkele
 program  opgebreek word in onafhanklike dele  wat 
terseldertyd uitgevoer kan word. 	(3)
	2.12.3	‘n Woordverweker doen speltoetsing terwyl jy tik 	(2)

(ENIGE geskikte verduideliking wat aandui dat 1) dit ‘n enkele program is, 2) met onafhanklike dele, en enige geldige voorbeeld)
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AFDELING C: TOEPASSINGS EN IMPLIKASIES
VRAAG 3: e-KOMMUNIKASIE
3.1	3.1.1	Aanvaar enige TWEE voordele vanuit die hospitaal se 
oogpunt 	(2)
· Die hospitaal kan wêreldwyd bemark word
· Pasiënte kan waardevolle inligting oor die hospitaal bekom
· Die fasilteite by die hospitaal kan adverteer word
· Inligting oor dokters en spesialiste kan bekend gemaak word
	3.1.2	Aanvaar enige voordeel vanuit die pasiënt se oogpunt	(1)
· Tydverdryf vir pasiënte
· Pasiënte kan toegang hê tot hulle e-pos fasiliteite
3.2	3.2.1	Enkripsie  is ‘n metode om data te verander  in ‘n 
onleesbare formaat
		EEN PUNT VIR : ‘n Korrekte voorbeeld wat enkripsie verduidelik
		TWEE PUNTE VIR : Deurmekaar maak van data 		(2)
	3.2.2	Private  sleutel 	(2)
3.3	ENIGE TWEE  met ‘n verduideliking 	(4)
· SMS – gebruik vir kort boodskappe soos bevestig 
datum van opname
· E-pos – nuusbriewe oor gesondheidskwessies
· Twitter – daaglikse gesondheids “tips”
(Aanvaar enige ander geldige voorbeelde)
3.4	Enige TWEE van die volgende 	(2)
· Die e-pos moenie baie hiperskakels (‘hyperlinks’) bevat nie.
· Die e-pos moet vanaf ‘n aanvaarbare adres gestuur word.
· Daar moenie hoofletterwoorde in die onderwerp /e-pos wees nie
· Die e-pos moet ‘n toepaslike onderwerp-lyn bevat
· Daar moenie te veel ontvangers van die e-pos wees nie

	[13]
· 


VRAAG 4: SOSIALE EN ETIESE KWESSIES

4.1	4.1.1	Maak elektronies gebruik van iemand anders se besonderhede  sonder hulle toestemming of permissie	(2)
	4.1.2	ENIGE toepaslike voorbeeld 	(1)
· Gebruik die ID om ‘n bankrekening oop te maak en geld te verduister.
· Trou met iemand om permanente burgerskap te verkry.
· Verkoop dwelms of onwettige goedere.
4.2	4.2.1	verwys na die identifikasie van mense  deur hulle  karaktereienskappe of kenmerke.	(2)
4.2.2	Vingerafdruk- of retina skandeerders  kan gebruik word om toegang tot sekere areas in die hospitaal te beheer soos bv medisynekamers ens 	(2)
4.3	Elektronies 	(1)
4.4	4.4.1	Dit moet beperk word anders sal werkers op die internet rondblaai en nie hulle werk doen nie	(1)
	4.4.2	ENIGE korrekte voorbeeld  	(1)
· Facebook
· YouTube
· MySpace
· Twitter
4.5	Rekenaarmisdade is onwettige aktiwiteite  wat uitgevoer word deur ‘n rekenaar te gebruik 	(2)
	Moet nie die herskryf van die vraag aanvaar nie bv “misdaad deur van die rekenaar gebruik te maak”

	[12]
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AFDELING D:  PROGRAMMERING EN PROGRAMMATUURONTWIKKELING
VRAAG 5: ALGORITMES EN BEPLANNING
5.1	Lees die nommer vanuit die tekslêer 
Tel een by die nommer
Maak die tekslêer leeg/skuif merker terug (reset) 
Skryf die nuwe nommer terug na die tekslêer  
Gebruik die eerste 3 letters van die van en voeg aan die einde van 
die nommer 
Kry vandag se datum vanaf die rekenaar 
die datum is in die formaat mmddjjjj, kopieer die eerste 2 karakters 
Kopieer die volgende 2 karakters 
Voeg die nommer in die korrekte volgorde 	(10)

5.2	ENIGE van die volgende 	(4)
Skermuitleg 	Komponente is van die skerm af , geen volgorde
Navigasie	Geen logiese volgorde nie, baie verskillende komponente, 
		Invoegings ver van mekaar
Gebruikers vriendelikheid
		Geen opskrifte nie, Verkorte name, 
 		Labels na teksbokse,
		Geen aanduiding van waar om te begin nie,
 		Geen aanduiding van die invoer wat vereis word nie
5.3	5.3.1		’n Primêre sleutel is ‘n veld in ‘n databasistabel waar die 
waarde uniek is vir elke rekord in die tabel. 	(2)
5.3.2 Daar is geen veld waar die waarde definitief uniek sal wees vir 
elke rekord nie. 	(2)

5.3.3 Enige TWEE redes: 
· Maklik om datavalidasie toe te pas
· Databasis voorsien kragtige soek/sorteer funksies ens.
· Voorsien funksionaliteit wat moeilik of glad nie in ‘n sigblad         verkry kan word nie
· Kan toegang tot data vir gebruiker beter beperk ten opsigte 
van sekuriteit / integriteit
· Databasis is spesifiek ontwerp om rekords te stoor en te
 verwerk ens.	(2)




5.3.4 Enige TWEE redes: 
· Verhinder effektiewe soektogte
· Onmoontlik om velde te begrens
· Onmoontlik om naslaan- (lookup) velde te gebruik 
bv. ‘n poskode wat gebaseer is op ‘n voorstad
· Moeilik om formatteringsgebruiksreëls af te dwing ens.	(2)
5.3.5Normalisasie verwys na die proses om ‘n databasis op so ‘n 
manier in verskillende tabelle te organiseer dat duplikaat-data 
vermy word asook onreëlmatighede wat kan ontstaan as velde opgedateer of uitgevee word.  	(2)

5.4	5.4.1	Ja, dit is ‘nprosedure.Die kodesegment kan 
herhaaldelik gebruik word	(2)
Aanvaar ook : ‘n Konstruktor is ‘n spesiale metode omdat dit
‘n instansie van ‘n objek skep, dit kan parameters ontvang
	5.4.2		Accessor -	getId  of : getMediesFondsNo  
Mutator -	BerekenKoste; 	(2)
	5.4.3	‘n Private metode kan slegs gebruik word in die klas/eenheid 
waarin dit verklaar is  terwyl ‘n openbare metode in enige 
ander klasse/eenhede kan word. 	(2)
	5.4.4	Die Prosedures setBalans() word verklaar onder die privaat  
deel van die klas en daarom onsigbaar  buite die klas– skuif 
dit onder die publieke verklaring 	(3)
5.5	5.5.1	Sintaks , Logies , Uitvoer 	(3)
Aanvaar ook ‘n voorbeeld van elke tipe fout.
	5.5.2	Hantering van uitsonderings is ‘n programmeringstruktuur of 
‘n rekenaarapparatuurmeganisme wat ontwerp is om die 
voorkom van spesiale toestande of probleme wat die normale 
vloei van die program verander, te hanteer  om te verhoed 
dat die program uitbom 	(2)
OF
Hantering van uitsonderings word gebruik wanneer abnormaal 
en ongewone foute onderskep word om te voorkom dat die 
program as gevolg van die fout uitbom.
	


	5.5.3	Enige TWEE redes vir validering 	(2)
· Om te verseker dat geldige/ data ingesleutel word
· Om te voorkom dat die program faal
· Om foute wat deur die gebruikers gemaak word te voorkom
· Om geldige afvoer te verseker
· Om korrekte formaat te verseker
            (Moenie voorbeelde aanvaar nie)
5.5.4		Ekstreme  en Foutiewe  data 	(2)
*Aanvaar toepaslike voorbeelde om elke tipe te verduidelik)
5.5.5	Enige TWEE 	(2)
· Inkeping
· Kommentaar
· Modulêre programmering
· Goeie veranderlike name
· Gebruik toepaslike ‘blank lines’
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AFDELING E: GEÏNTEGREERDE SCENARIO
VRAAG 6
6.1	ADSL	(noem enige twee)
gebruik ISP (vaste maandelikse koste)
Vaste kostes vir gebruik van lyn
Betaal vir die telefoonoproep maar nie vir die Internet-konneksie nie
Vinnige spoed	(2)
	3G	(Noem enige twee)
Wireless kaart vir die rekenaar wat as ‘n modem werk
Kan selfoon as modem gebruik
Betaal vir die hoeveelheid data wat gestuur word
Binne opvangs gebied en benodig diensverskaffer bv. iBurst	(2)
	Beveel ADSL vir die hospitaal aan omdat die konneksie meer 
betroubaar is aangesien ander inmenging van masjiene in die 
hospitaal mag kommunikasie affekteer	(1)
6.2	6.2.1	Kommunikasieprotokol is ‘n stel reëls  wat die kommunikasie 
tussen twee of meer toestelle wat van ‘n kommunikasiemedium gebruik maak, beheer	(2)
	6.2.2	Enige DRIE 
· TCP – Verseker betroubare oordrag van data.
· IP – Bewerkstellig Internetkommunikasie.	
· FTP – Verseker maklike oordrag van groot lêers.
· SMTP – Verantwoordelik vir die aflewering van e-pos
· Telnet – Laat jou toe om op ‘n rekenaar wat ver van jou af is 
              aan te teken en laat jou dan toe om op daardie 
              rekenaar te werk asof jy fisies voor dit sit.	(3)
	6.2.3	Die boodskap word in kleiner dele verdeel wat pakkies genoem 
word 
Pakkies word individueelna hulle bestemming gestuur via verskillende roetes wat beskikbaar is 
Pakkies word weer bymekaargesit by die bestemming voordat die boodskap afgelewer word	(4)





6.3	6.3.1	‘n Roeteerder word gebruik om LANs en WANs aan mekaar 
te koppel  / Laat baie rekenaars toe om ‘n enkele hoëspoed-Internetkonneksie te deel. 
Kies die vinnigste, mees effektiewe roete vir data om verkeer van 
data oor ‘n netwerk te verminder 
Verseker veilige oordrag van data  Baie roeteerders het ‘n ingeboude firewall	(3)
	6.3.2	Nee 	(1)
	6.3.3	‘n Firewall keer dat programme sonder toestemming toegang 
kry tot jou rekenaar via die Internet  en keer dat rekenaars op 
die netwerk waarvan jou rekenaar deel is, toegang kry tot jou 
rekenaar 	(2)
6.4	6.4.1	Enige TWEE 
· Hoef nie programmatuur te installeer nie.
· Hoef nie ‘n kragtige rekenaar te hê nie.
· Hoef nie programmatuur op te dateer nie.
· Het altyd die nuutste weergawe.
· Gebruik minder hardeskyfspasie	(2)
	6.4.2	Enige DRIE 
· Moet aanlyn wees.
· As die maatskappy bankrot gaan verloor jy die program en data.
· Die sekuriteit van dokumente en rugsteun daarvan is buite 
jou beheer.
· Die maatskappy kan maklik die fooi-struktuur verander 
sonder dat jy ‘n keuse het	
· Die maatskappy kan jou toegang weier tot jou data as jy 
as ‘n spammer gebrandmerk is	(3)
6.5	6.5.1	Virtuele Private Netwerk	(1)
	6.5.2	Enige EEN 
· Dokters het toegang tot pasiënte se inligting van waar hulle werk
· Toegang tot die hospitaal se e-pos kan enige tyd bereik word
· Verslae kan by die huis gedoen word en met e-pos aangestuur word	(1)
(Aanvaar enige korrekte antwoord)




6.5.3	Enige TWEE 
· Firewall
· Anti-virus op datum
· Wagwoorde wat verander moet word	(2)
6.6	6.6.1	Embedded OS/ Windows Mobile 	(1)
(Aanvaar enige korrekte antwoord)
	6.6.2	Enige TWEE 
· Bluetooth
· Infrarooi
· [bookmark: _GoBack]USB kabel	(2)
6.7	6.7.1	Skype 	(1)
	6.7.2	Enige TWEE 
· Mikrofoon
· Luidsprekers
· Web-kamera	(2)

6.7.3	VoIP 	(1)
6.8	6.8.1	Enige TWEE 
· Akkurate rekordhouding – Moderne toerusting kan 
outomaties bloeddruk neem en hartklop monitor , die data 
word digitaal opgeneem en kan dan na die dokter se PDA afgelaai word
· Moderne behandeling – Mikroskopiese behandeling word gedoen deur ‘n ‘kamera’ in pasiënte te sit sodat spesialiste behandeling kan doen terwyl hulle kyk op groot skerms
· Telemedicine – te korte aan dokters in sekere areas word oorkom deur telekommunikasie
· Virtual reality simulasiestelsels laat spesialiste toe om op 
virtuele pasiënte te oefen om operasietegnieke te volmaak
(Aanvaar enige korrekte verduidelikings )







6.9	6.9.1	Enige TWEE 
· Stel ‘n webtuiste op. 
· Twitter vir tweets
· Blogs
· Stuur e-posse uit
· Facebook bladsy
· Podcasts	(2)
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