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GRAAD 12

PROVINSIELE FORMELE ASSESSERINGSTAAK

MEMORANDUM

September 2015


INFORMASIE TEGNOLOGIE

VRAESTEL 2


TYD: 3 URE						PUNTE: 150





Die vraestel bestaan uit 12 bladsye, voorblad uitgesluit.


INSTRUKSIES EN INLIGTING 

	1. 
	Die vraestel bestaan uit ses afdelings.


	[bookmark: _GoBack]AFDELING A: Multikeusevrae
AFDELING B: Sisteem tegnologiee
AFDELING C: Kommunikasie en network tegnologiee
AFDELING D: Data en inligtings bestuur
AFDELING E: Oplossings skep
AFDELING F: Geiintegreerde scenario

	(10)
(24)
(28)
(25)
(23)
(40)

	2.
	Lees AL die vrae deeglik.


	3.
	Beantwoord AL die vrae.. 


	4.
	Die punte toekenning gee in meeste gevalle n indikasie van die hoeveelheid feite wat jy moet noem. 


	5.
	Nommer die vrae korrek deur die nommer sisteem  in die vraestel te gebruik. 


	6.
	Skryf netjies en leesbaar.
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· http://www.bing.com/images/search?q=windows+logo&view=detailv2&&id=B5EFB1468A0686F946BEDFE16CB57AA6445DEB68&selectedIndex=14&ccid=e2yWhlLy&simid=608042064122154696&thid=OIP.M7b6c968652f27d91d7b086d4a257ffe6H0
· https://www.linux.com







AFDELING A: Multikeusevrae

VRAAG 1

	Vraag
	Antwoord

	1.1
	D

	1.2
	D

	1.3
	D

	1.4
	D

	1.5
	A

	1.6
	C

	1.7
	D

	1.8
	A

	1.9
	A

	1.10
	A





AFDELING B: Sisteem Tegnologie

Vraag 2

2.1 Noem die hardeware komponent wat 'n notaboek het en 'n netbook het nie. (1)
DVD skrywer / optiese skyf KOMPONENT

2.2 Noem 3 voordele van 'n slimfoon? (3)
• Altyd 'op' (geen boot of vrag tyd)
• Altyd verbind - ingeboude sellulêre data
• Konvergensie toestel
• Klein grootte - ultra draagbare (kleiner as beide laptop en tablet)
• Ingeboude sensors
• Langer batterylewe - in vergelyking met skootrekenaar

2.3 Waarom sou 'n mens eerder 'n tablet as 'n E-leser koop? (1)
Omdat 'n E-leser is 'n enkele doel toestel en 'n tablet kan dieselfde en al die ander funksies te doen as goed, maak dit 'n multi-purpose toestel.

2.4 In tabelvorm, noem die gemiddelde battery lewe van die volgende toestelle:

A) Smartphone 10-24 uur
B) Tablet 6-10 ure
C) Laptop 3-10 ure

2.5 Wat is wolk rekenaar? (2)
Wolk rekenaar verwys na die gebruik van die hulpbronne wat aangebied word as dienste oor die internet en wat gedeel word.

2.6 Verduidelik die verskil tussen lêer synchronisatie diens en 'n rugsteun diens? (2)
'N lêer sinchroniseer diens is bedoel om behandel te word soos 'n eksterne stoor toestel. A diens bied inkrementele rugsteun van 'n hele stelsel en is slegs bedoel om toeganklik te wees wanneer jy probeer om data te herstel na 'n ramp.


2.7 Noem drie voordele van die wolk rekenaar. (3)
• Hulpbronne is skaalbare
• die vermoë om te werk en toegang hulpbronne waar jy internet konneksie
• Dit stel samewerking
• Jy kan uitkontrakteer onderhoud, opgraderings van hardeware, sagteware installasie en opgraderings

2.8 Noem drie wenke in verband met die installering van anti-virus sagteware. (3)

• Installeer net een anti-virus produk
• Stel die sagteware om nuwe virus definisies outomaties aftelaai
• Stel die sagteware verwissel dryf (eksterne dryf, flash drives) scan outomaties wanneer hulle ingeprop is.
• Stel die sagteware om die hele rekenaar outomaties te scan ten minste een keer 'n week.

2.9 Gee die naam van 'n webwerf waar 'n mens kan gaan om te kyk vir bekende swendelary. (1)
Feedly - www.feedly.com

2.10 Noem drie dinge om wanneer 'n goeie wagwoord beleid te oorweeg. (3)
• Gebruik verskillende wagwoorde vir verskillende rekeninge
• Maak jou wagwoorde lank - 'n lang wagwoord is meer effektief as 'n kort wagwoord met snaakse karakters
• Vermy woorde wat gevind kan word in 'n woordeboek
• Vermy persoonlike inligting oor jouself of jou familie wat maklik kan nagevors (byname, troeteldier name, telefoonnommers, geboorte datums, ens)
• Verander gereeld jou wagwoorde.

2.11 Wat beteken die proses van skyf defragmentasie behels en dit vry te maak skyfspasie of nie? (2)
Defragmentasie is 'n taak wat jy doen deur die loop van spesiale sagteware wat die lêers herrangskik op 'n skyf sodat hulle weer gestoor in volgorde. Dit maak nie bevry enige skyf ruimte


AFDELING C: Kommunikasie en network tegnologiee

VRAAG 3

3.1 Noem die essentiele komponente wat in bekabelde network gebruik word.		(3)

Netwerk kaart, skakel en kabels

3.2 Noem die twee hoof maniere om na die internet te konnekteer.				(2)

ADSL en koordloos deur sellulere tegnologie soos 3G en 4G (LTE).

3.3 Noem drie einskappe van n bekabelde konneksie soos genoem in vraag 3.2.		(3)

· N Permanente digitale konneksie tot die internet deur die gebruik van n telefoon lyn.
· Verskillende pakette is beskikbaar vanaf die internet diens verskaffer.
· Die aflaai spoed is vinniger as die oplaai spoed.
· Verskillende bandwydte spesifikasies is beskikbaar.
· Kan vir klein en groot netwerke gebruik word.

3.4 Wanneer daar verwys word na gebruiker regte, wat is die verskil tussen n administrateur en n gewone gebruiker?									(3)

· Administrateur
He volle beheer oor die sisteem. Hulle kan sagteware en hardeware drywe instaleer. Hulle kan nuwe gebruiker rekeninge of groepe skep en hulle wagwoorde stel. Hulle het volle toegang tot alle leers en fouers.
· Standaard gebruiker
Is toegelaat om in die sisteem in te log., programme oop te maak, rekeninge te verander en hulle mag werk met hulle leers in hulle Documents of in die publieke leer waartoe hulle toegang het. Standaard gebruikers kan ook nie veranderinge in die sisteem maak nie..

3.5 Skryf die volgende afkortings heeltemal uit:

a) ADSL – Asymmetric digital subscriber line
b) LAN – Local area network
c) VPN – Virtual private network
d) NIC - Network Interface Controller
e) UTP – Unshielded twisted pair							(5)

3.6 N Digitale sertifikaat bevat besonderhede soos: die eienaar se publieke sleutel en die eienaar se naam. Noem 3 ander besonderhede wat ook daarop moet wees.		(3)

· Vervaldatum van die publieke sleutel.
· Naam van uitgewer.
· Serial nommer van die digitale sertifikaat
· Digitale handtekening van die uitgewer.
3.7 Petcube bevat n aftandbeheerderde kamera, n luidspreker, n mikrofoon en n afstandbeheerde laser om met jou troeteldier te speel as jy weg van die huis af is.Gee nog drie voorbeelde van huidige gebruiker vlak ‘Internet van Dinge’ toestel / diens.	(3)

· Belkin’s WeMo devices
· Philips Hue
· Oregon Scientific’s Weather Anywhere connected weather station
· Nest thermostat
· Edyn / Greenbox / Lono 

3.8 Verduidelik die verskil tussen JAVA en JAVASCRIPT.					(3)

Tenspyte die naam JavaScript, het dit niks met die proggrameringstaal uit te waai nie. Java was geskep deur Sun Microsystems as n ‘ware’ proggrameringstaal en JavaScript is geskep deur Netscape om as gereedskap gebruik te word om automatiese elemente op webtuistes te plaas. JavaScript kan as aparte teksleers of saam met die teksleer van die .html  leer gestoor word.

3.9 Wat is die verskil tussen XML en HTML.							(3)

HTML is n stel teks gebaseerde kodes wat n browser wys hoe om die inhoud te vertoon. HTML het n spesifieke stel stellings (of tags) wat gedefinieer word in die sintaks van HTML. 

XML vat die idee van stellings kodes / instruksies / ‘tags’  en teks tot n nuwe vlak. Dit is n stel reels om te volg wanneer jy jou eie kodes skep, wat jou toelaat om die struktuur te verander in teksleers na net wat jou pas. 
XML word hoofsaaklik gebruik om data in n struktuur te stoor in n teksleer. In die webblad word HTML en CSS gebruik om die formatering en voorkoms te verander, aparte data is gestoor en word vervoer na n aparte XML leer.
 

AFDELING D: Data en inligtings bestuur
Vraag 4

Jy is met die volgende databasis struktuur toegerus:
[image: ]
Gebaseer op die bogenoemde struktuur, gee net die SQL stellings om die volgende moontlik te maak:

4.1 Ontvang die van en voorletter van die table waar die karakter d gevind is in die naam veld.											(3)
Select Surname_van, Initials_Voorletters from Members_Lede Where Name_Naam Like “%d%”
4.2 Sit n nuwe record in die table: Gee net die naam, van, geslag en Geboortedatum  velde. Gebruik jou eie informasie as data daarvoor.					(7)
Insert into Members_Lede(Surname_Van, Name_Naam, Gender_Geslag, DOB_Geboortedatum) values(“Child Surname”, “Child Name”, “Child Gender”, “Child DOB”)

4.3 Vee al die lede van die table, wie agter is met hulle betalings, uit.			(5)
Delete from Members_Lede where PaidUp_Opbetaal = FALSE

4.4 Dateer die table op oral waar die lede allergies is vir vark, en vervang dit met allergies wees vir by steke.								(5)
Update Members_Lede Set Allergies_Allergieë = “Bee Stings” where Allergies_Allergieë = “Pork” 

4.5 Jy sou agter gekom het dat daar geen primere sleutel gedefinieer is vir die table nie. Watter veld moet gebruik word vir die primere sleutel, of moet daar n ander veld daarvoor geskep word. Verduidelik jou antwoord en verduidelik ook wat n primere sleutel is.											(5) 
n Primere sleutel is n veld wat verseker dat daar geen duplikaat elemente verskyn nie. N nuwe veld moet hiervoor geskep word siende dat daar nie n relevante een in die table bestaan nie. n ID nommer veld kan geskep word hiervoor en die data tipe daarvan moet ‘autonumber’ wees. Lees alle verduidelikings deur.

AFDELING E: Oplossings skep

Vraag 5
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5.1 Wat volg is die kodering van die bogenoemde program. Dit bevat n reeks foute. Maak die foute reg deur die hele lyn se kodering wat foutief is, oor te skryf.

unit classmarks_u;

interface

uses
  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
  Dialogs, StdCtrls, Grids;

type
  TForm1 = class(TForm)
    stgClassMarks: TStringGrid;
    btnReadAndDisplay: TButton;
    procedure btnReadAndDisplayClick(Sender: TObject);
  private
    { Private declarations }
  public
    { Public declarations }
  end;

var
  Form1: TForm1;

Implementation (1)

{$R *.dfm}
type
  TMarks = array[1..20, 1..4] of real (2);

procedure TForm1.btnReadAndDisplayClick(Sender: TObject);
var
   tfMarks : textFile ;
   iPlace, iMark, iCountMarks, iCountLearners : integer ;
   sOneMark, sOneLine : string;
   ar2Marks : TMarks ; (1)
   iRow, iCol : integer ;
begin
   AssignFile(tfMarks,'marks.txt') ; (1)
   Reset(tfMarks) ;
   iCountLearners := 0 ; (1)
   while (not eof(tfMarks)) and (iCountLearners < 20) do (2)
   begin
      readln(tfMarks, sOneLine) ; (1)
      inc(iCountLearners) ;
      for iCountMarks := 1 to 4 do (1)
      begin
         iPlace := pos(';',sOneLine) ; (1)
         sOneMark := copy(sOneLine, 1, iPlace -1) ; (1)
         delete(sOneLine, 1, iPlace) ; (1)
         ar2Marks[iCountLearners, iCountMarks] := StrToFloat(sOneMark) ; (1)
      end ;
    end ;
   CloseFile(tfMarks) ;

   stgClassMarks.RowCount := iCountLearners + 1 ;
   stgClassMarks.ColCount := 5 ;
   stgClassMarks.Cells[1,0] := 'T1' ;
   stgClassMarks.Cells[2,0] := 'T2' ;
   stgClassMarks.Cells[3,0] := 'T3' ;
   stgClassMarks.Cells[4,0] := 'T4' ;
   for iRow := 1 to iCountLearners do
      stgClassMarks.Cells[0,iRow] := 'Learner ' + IntToStr(iRow) ;
   for iRow := 1 to iCountLearners do
      for iCol := 1 to 4 do
         Form1.stgClassMarks.Cells[iCol, iRow] := FloatToStrF(ar2Marks[iRow, iCol],ffFixed, 5,2) ; (1)
end;

end.
 												(15)

5.2 Oorweeg die volgende programmering en beantwoord die vrae wat volg:
	Program
	Unit

	Procedure TForm1.ButtonClick(Sender: TObject);
Var
   iM, iV : integer;
   rE      : real;
begin
    iM  := StrToInt (edtM.Text);
    iV   := StrToInt (edtV.Text);
    Energy (iM,iV,rE);
    redOutput.lines.add(‘M = ‘ + IntToStr(iM));
    redOutput.lines.add(‘V = ‘ + IntToStr(iV));
    redOutput.lines.add(‘E = ‘ + 
                           FloatToStrf(rE,ffFixed,5,1));
End;

End.
	Unit Unitformule;
Interface
Procedure
    Energy(pV, pM : integer;
                  Var pE : real);

Implementation
Procedure
    Energy(pV, pM : integer;
                 Var pE : real);
Begin
    pE := 0.5 * pM * sqr(pV);
End;

End.



a) Wat sal in die RichEdit verskyn as die volgende waardes in die twee edit’s ingetik word?
edtM : 3
edtV : 2										(1)

M = 3
V = 2
E = 9.0

b) Dui in elke instansie aan of die roep stellings waardig of onwaardig is. Indien onwaardig, gee n verduideliking daarvoor.
i) Energy(3,6,rE);
ii) rE := Energy(iM,iV);
iii) Energy(rE,3,3);
iv) Energy(3.1,4.5,rE);								(4)

i)	Waardig
ii)	Onwaardig:	Die roep stelling moet nie deel wees van n ander stelling nie.        Dit moet begin met die naam van die procedure.
iii)	Onwaardig:	Data tipes van die argumente is nie dieslfde as die data tipes van die waardes in die parameters van die procedure nie..
	iv)	Onwaardig:	Die eerste twee argumente moet van data tipe ‘integer’ wees.

a) Noem drie voordele van die gebruik van eenhede.					(3)

· n Groot program kan in klein dele opgebreek word wat modules genoem word waarmee die programeerder apart kan werk en veranderinge kan maak waar nodig. Dit maak dit makliker om probleemopsporing te doen in groot programme. 
· Eenhede kan beskikbaar gestel word vir ander om te gebruik.
· Eenhede kan gedeel word tussen programmeerders wat hulle toegang tot die bron kode gee. Eenhede word verander in masjien kode en die masjien kode word deel van die exe leer wat geskep word ( dit beteken dat jy net die exe leer kan stuur en nie n hele paar verskillende leers nie).


AFDELING F:Geintegreerde scenario’s
Vraag 6
6.1 Wat noem ons die baie groot kring raad dat baie gleuf (slots) en verbindings in die rekenaar omhulsel het noem? (1)

Die moederbord

6.2 Wat is die drie belangrikste voordele van modulêre ontwerp? (3)
• Herstel van die rekenaar deur die vervanging van 'n gebreekte of foutiewe komponent
• Opgradering van die rekenaar deur die toevoeging van nuwe dele of vervanging van bestaande met meer kragtige weergawes.
• Standaardisering

6.3 Met watter hardeware toestel sal jy 'n SATA connector assosieer? (1)
DVD RW optiese skyf / HDD / SSD

6.4 Met watter hardeware toestel sal jy 'n VGA connector assosieer? (1)
Monitor

6.5 Is die CPU die enigste verwerker in 'n rekenaar? Motiveer jou antwoord kortliks. (2)
Nee, die grafiese kaart het ook 'n verwerker binnekant (naamlik die GPU).

6.6 Wat bedoel ons as ons sê bus-styl verbindings is 'n nalatenskap? (2)
Bus styl verbindings is 'n nalatenskap '- hulle is nie ouer tegnologie wat nog gebruik word vir backwards compatibility met ouer rekenaars nie, maar hulle het oor die algemeen Benn vervang met punt-tot-punt verbindings. Die meeste nuwe moederborde sluit nie die ouer-bus gebaseer uitbreiding kaart  gleuf ‘slots’, maar hulle het nie 'n gedeelde bus vir verbindings soos USB nie.

6.7 Wat is die belangrikste verskil tussen 'n bus en 'n punt om kragpunt? (2)

'N punt om punt verbinding is toegewy. Dit beteken dat die drade of paaie gebruik word om data oor te dra nie gedeel word tussen verskeie komponente nie. Die drade of paaie in 'n bus word gedeel tussen meer as een komponent.

6.8 Wat is die grootste voordeel van 'n SSD (Solid State Drive) in vergelyking met 'n konvensionele hardeskyf? (2)

Dit het geen mobiele parte in wat kan beweeg nie. Dit kan ook beweeg word wanneer operationeel oor die dieslefde rede.
6.9 Assosieer die volgende beelde met die sagteware of komponente wat hulle is. Skryf die naam van die sagteware of komponent. (4)
 
a) Linux
b) Solid State Drive
c) Windows 8.1
d) Apple


6.10 Verduidelik wat die funksie van die primêre geheue van 'n rekenaar is. (2)
RAM is noodsaaklik vir die werking van 'n rekenaar. Al die data en instruksies (programme of programme) word in die RAM gelaai voordat die CPU daarmee kan werk. Hoe meer RAM die rekenaar het, hoe meer instruksies en data kan dit verwerk.
6.11 Verduidelik watter invloed van die grootte van die primêre geheue het op die funksionering van die rekenaar. (2)
Die DIMM stokke wat jy byvoeg in die moederbord is die RAM. Hoe meer die geheue wat jy byvoeg, hoe beter is die prestasie (vinniger). Dit is die mees koste-effektiewe manier om jou rekenaar op te gradeer.
6.12 Verduidelik hoe die primêre geheue wat gebruik word tydens die skyf kas. (2)
RAM is vinniger as 'n hardeskyf of ander stoor mediums. Dit is waarom elke hardeskyf het 'n sekere bedrag van RAM kas ingebou is en dit is ook die rede waarom alle bedryfstelsels plek daarvoor op sy sit.
6.13 Bestudeer die tegniese spesifikasies van die Intel i7 en beantwoord die vrae wat volg:

6.13.1 Hoeveel cores nie die i7-verwerker het? Motiveer jou antwoord deur te verwys na die toepaslike terme wat gebruik word in die gegewe spesifikasies. (2)

Quad core verwerker beteken dat die SVE het 4 cores.

6.13.2 Verduidelik wat dit beteken dat die verwerker het 'n geheue bandwydte van 25,6 GB / s. (2)

Geheue bandwydte is die tempo waarteen data van gelees kan word of gestoor in 'n halfgeleier geheue (RAM) deur 'n verwerker. Geheue bandwydte word gewoonlik uitgedruk in grepe / sekonde (25,6 GB / s).

6.13.3 Sou dit moontlik wees om die geheue van die rekenaar uit te brei en wat die beperking sou wees? (Motiveer jou antwoord uit die gegewe spesifikasies). Noem ook watter ander faktore sal beïnvloed hoeveel geheue van die rekenaar kan akkommodeer. (3)

Dit sou moontlik wees om die geheue van die rekenaar uit te brei. Twee dinge moet in ag geneem moet word: die tipe moederbord en die bedryfstelsel. So 'n persoonlike rekenaar, met die regte moederbord kan tot 192 GB RAM. Die gegewe spesifikasies verwys na 32 GB RAM as maksimum.

6.14 Doen hierdie bere gebruik RAID -tegnologie? Verduidelik jou antwoord en verwys ook na wat RAID is . ( 3 )

Hulle het nie RAID -tegnologie gebruik . RAID -tegnologie is die oortollige verskeidenheid van goedkoop skywe. Die rekenaars wat gebruik is en vir RAID is verskeie hardeskywe is nodig - 'n voorbeeld is mirroring wat  verskeie hardeskywe gebruik  en skryf dieselfde inligting aan alle skywe om die verlies van data baie effektief te vermy.

6.15 Wat is die HDMI verband gebruik? ( 2 )

Dit word gebruik om video oor te dra na 'n monitor / skerm en klank oor te dra na die klank apparaat .

6.16 Is dit 'n probleem dat die PC n webcam vir die gebruik van programme soos Skype het nie ? Verduidelik jou antwoord . ( 2 )

Nee, dit is nie 'n probleem nie. 'N eksterne webcam kan gekoop word teen 'n baie bekostigbare prys. En kan dan ingeprop word in die USB poort van die rekenaar .

6.17 Lys die afvoertoestelle van die laptopskootrekenaar. ( 2 )

• Geïntegreerde webcam
• 15,6 " HD LED display
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